関連トピック

# Enterprise MIB ファイルの詳細

管理コンピュータに Fireware OS をインストールすると、サポートされている Enterprise MIB がこの場所にインストールされます。

C:\Users\Public\Shared WatchGuard\SNMP

Fireware OS でサポートされている MIB の詳細については、次を参照してください：Management Information Base (MIB) について。

各 MIB ファイルを開いて、現在のオブジェクトと各 MIB の定義を確認することができます。次のセクションには、現在のすべての Firebox モデルで使用できる Enterprise MIB ファイルが要約されています。MIB ファイルのテキストも、このトピックの最後にある次のセクションに記載されています。Enterprise MIB ファイルの詳細。

## Enterprise MIB ファイルの概要

以下の表は、Fireware OS Enterprise MIB ファイルに含まれているオブジェクトおよび各オブジェクトの説明を一覧したものです。Enterprise MIB ファイルの全テキストについては、次に記載されている関連ファイルを参照してください：Enterprise MIB ファイルの詳細 。

### システム統計

ファイル名 — WATCHGUARD-SYSTEM-STATISTICS-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgSystemStatisticsMIB | すべてのシステム関連の統計カウンターのベース システム情報。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3
wgSoftwareVersion | SYSA と SYSB のソフトウェア バージョン。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.1
wgSystemCpuUtil | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.4
wgSystemTotalSendBytes | システムが最後に起動されてから送信されたバイトの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.8
wgSystemTotalRecvBytes | システムが最後に起動されてから受信されたバイトの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.9
wgSystemTotalSendPackets | システムが最後に起動されてから送信されたパケットの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.10
wgSystemTotalRecvPackets | システムが最後に起動されてから受信されたパケットの総数。この数にはカットスルー トラフィックとホスト トラフィックの両方が含まれる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.11
wgSystemStreamReqTotal | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.30
wgSystemStreamReqDrop | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.34
wgSystemCpuUtil1 | 直近 1 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 ％単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 ％。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.77
wgSystemCpuUtil5 | 直近 5 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 ％単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 ％。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.78
wgSystemCpuUtil15 | 直近 15 分のシステムの CPU 使用率。値は 0.01 ％単位で測定。例えば、値が 234 である場合、CPU 使用率は 2.34 ％。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.79
wgSystemCurrActiveConns | 現在アクティブなシステム接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.3.80

### システム構成

ファイル名 — WATCHGUARD-SYSTEM-CONFIG-MIB

オブジェクト | 定義 | OID
--- | --- | ---
wgSystemConfigMIB | このエンティティにおけるシステム構成のベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2
wgSysTraps | このエンティティにおけるシステム全体のトラップのベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3
wgSysTrapsPrefix | トラップ プレフィックス | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0
wgAlarmTrap | アラームがこの WatchGuard デバイスの Monitoring Agent によって生成された。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.1
wgSnmpStart | SNMP トラップの起動時にこのトラップが送信される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.2
wgSnmpShutdown | SNMP トラップの終了時にこのトラップが送信される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.3.0.3
wgSysTrapObjects | トラップの一部として使用されるオブジェクトのベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4
wgAlarmId | トラップを生成するアラームの ID。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.1
wgAlarmLabel | トラップを生成するアラームの名前。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.2
wgAlarmTime | トラップを生成するアラームの日付と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.3
wgAlarmLevel | アラームのレベル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.4
wgAlarmHostname | アラームが発生したシステムのホスト名。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.5
wgAlarmMsg | アラームを説明するメッセージ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.4.6
wgSysTrapControl | エンティティのトラップ制御であるすべてのオブジェクトのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5
wgAlarmTrapEnable | wgAlarmTrap トラップが生成されるべきかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2.5.1

### SMI

ファイル名 — WATCHGUARD-SMI

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgProducts | WatchGuard 製品 OID のルート オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1
wgSystemConfigMIB | WatchGuard Firebox システム構成のルート オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.2

### 製品

ファイル名 — WATCHGUARD-PRODUCTS-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgProducts | この MIB モジュールは、WatchGuard Technologies, Inc. の製品のオブジェクト識別子を定義する。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1
fbXSeries | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4
fbX500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.1
fbX550e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.2
fbX700 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.3
fbX750e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.4
fbX750e-4 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.5
fbX1000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.6
fbX1250e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.7
fbX1250e-4 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.8
fbX2500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.9
fbX5000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.10
fbX5500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.11
fbX6000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.12
fbX6500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.13
fbX8000 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.14
fbX8500e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.15
fbX8500e-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.16
fbX10e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.17
fbX10e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.18
fbX20e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.19
fbX550e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.20
fbX20e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.21
fbX55e | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.22
fbX55e-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.4.23
xtmSeries | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5
xtm1050 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.1
xtm1050-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.2
xtm830-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.3
xtm830 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.4
xtm820 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.5
xtm810 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.6
xtm530 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.7
xtm520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.8
xtm510 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.9
xtm505 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.10
xtm23 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.11
xtm22 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.12
xtm21 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.13
xtm23-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.14
xtm22-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.15
xtm21-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.16
xtm2050 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.17
xtm25 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.18
xtm25-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.19
xtm26 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.20
xtm26-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.21
xtm33 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.22
xtm33-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.23
xtm330 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.24
xtm545 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.25
xtm535 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.26
xtm525 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.27
xtm515 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.28
xtm2050A | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.29
xtm850 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.30
xtm860 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.31
xtm870 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.32
xtm870-F | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.33
xtm1520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.34
xtm1525 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.35
xtm2520 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.36
xtmv-SM | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.37
xtmv-MED | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.38
xtmv-LG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.39
xtmv-DC | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.40
xtmv-EXP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.41
xtmv | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.42
xtm1520-RP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.43
xtm1525-RP | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.44
T10 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.45
M440 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.46
T10-D | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.47
T10-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.48
M400 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.49
M500 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.50
M200 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.51
M300 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.52
T30 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.53
T30-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.54
T50 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.55
T50-W | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.56
M4600 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.57
M5600 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.58
T70 | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.59
Firebox V | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.60
FireboxV-MC | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.61
FireboxV-SM | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.62
FireboxV-MED | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.63
FireboxV-LG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.64
FireboxV-XLG | WatchGuard デバイス モデル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.1.5.65

### ポリシー

ファイル名 — WATCHGUARD-POLICY-MIB

wgPolicyID、wgPolicyName、および wgPolicyLogging オブジェクトのみがサポートされている。

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgPolicyMIB | すべてのポリシー関連の情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4
wgPolicyToTunnel | すべてのポリシー関連のトンネル情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1
wgPolicyToTunnelNum | policytotunnel テーブル内のトンネルの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.1
wgPolicyToTunnelTable | すべてのポリシーの policytotunnel テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2
wgPolicyToTunnelEntry | トンネルに関する情報を含むエントリ（概念的な列）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1
wgPolicyToTunnelPolicyID | このエンティティのポリシー識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.1
wgPolicyToTunnelTunnelID | このエンティティのトンネル識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.1.2.1.2
wgPolicyStatistics | 統計カウンター関連のすべてのポリシーのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2
wgPolicyTableNum | ポリシー テーブル内のポリシーの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.1
wgPolicyTable | ポリシーの policytotunnel テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2
wgPolicyEntry | ポリシーに関する情報を含むエントリ（概念的な列）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1
wgPolicyID | このポリシーのポリシー識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.1
wgPolicyName | このポリシーの名前。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.2
wgPolicyL3PackageBytes | このポリシーが設定されてからの（L3 ヘッドから数えて）総トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.3
wgPolicyPackets | このポリシーが設定されてからの総トラフィックのパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.4
wgPolicyIpsecDecryptErr | このポリシーが設定されてから、解読エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.5
wgPolicyIpsecAuthErr | このポリシーが設定されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.6
wgPolicyIpsecReplayErr | このポリシーが設定されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.7
wgPolicyIpsecPadErr | このポリシーが設定されてから、パッド値エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.8
wgPolicyIpsecPolicyErr | このポリシーが設定されてから、ポリシー エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.9
wgPolicyFwDisc | このポリシーが設定されてから、ファイアウォール ポリシーにより廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.10
wgPolicyOtherDisc | このポリシーが設定されてから、ファイアウォール エラー以外のエラー（IPSec エラーなど）のために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.11
wgPolicyActiveStreams | このポリシーが設定されてからのアクティブ接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.12
wgPolicyIpsecDisc | このポリシーが設定されてから、IPSec エラー（解読エラー、認証エラー、リプレイ エラー）のために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.13
wgPolicyDisc | このポリシーが設定されてから、廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.14
wgPolicyNumTunl | このポリシーのトンネルの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.15
wgPolicySingleCntrNum | このポリシーによって処理された単一カウンターの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.16
wgPolicyLogging | このポリシーでロギングを有効にするかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.17
wgPolicyCurrActiveConns | このポリシーの現在のアクティブ接続の総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.18
wgPolicyL2PackageBytes | このポリシーが設定されてからの（L2 ヘッドから数えて）総トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.4.2.2.1.19

### IPSec トンネル

ファイル名 — WATCHGUARD-IPSEC-TUNNEL-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgIpsecTunnelMIB | すべてのトンネル ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5
wgIpsecTunnel | すべてのトンネル ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1
wgIpsecTunnelNum | wgIpsecTunnelTable 内のエントリの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.1
wgIpsecTunnelTable | このデバイスの現在のすべてのトンネルを説明する接続テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2
wgIpsecTunnelEntry | 2 つのセキュリティ ゲートウェイ間にあるトンネルに関する情報を含むエントリ（概念的な列）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1
wgIpsecTunnelID | このトンネルの実行インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.1
wgIpsecTunnelLocalAddr | 現在のトンネルのローカル IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.2
wgIpsecTunnelPeerAddr | 現在のトンネルのリモート IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.3
wgIpsecTunnelInSpi | このトンネルのインバウンド トンネル エンドポイントのセキュリティ パラメータ インデックス（SA）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.4
wgIpsecTunnelOutSpi | このトンネルのアウトバウンド トンネル エンドポイントのセキュリティ パラメータ インデックス（SA）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.5
wgIpsecTunnelCreateTime | トンネルが作成された日付と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.6
wgIpsecTunnelDeviceID | トンネル エンドポイントが存在するターゲット デバイスの識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.7
wgIpsecTunnelEspEncryptAlg | トンネルで使用される暗号化アルゴリズム。ESP が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.8
wgIpsecTunnelEspAuthAlg | トンネルで使用される認証アルゴリズム。ESP が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.9
wgIpsecTunnelAhAuthAlg | トンネルで使用される AH 認証アルゴリズム。AH が使用されない場合、アルゴリズム値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.10
wgIpsecTunnelMode | トンネルのトンネル/トランスポート モード。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.11
wgIpsecTunnelKeyMode | トンネルのキー モード。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.12
wgIpsecTunnelLifeTime | トンネルの寿命（100分の1秒単位）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.13
wgIpsecTunnelLifeLength | トンネルがサポートする最大トラフィックのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.14
wgIpsecTunnelInSaBytes | トンネルの現在のアクティブ インバウンド トンネル エンドポイントのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.15
wgIpsecTunnelOutSaBytes | トンネルの現在のアクティブ アウトバウンド トンネル エンドポイントのバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.16
wgIpsecTunnelAccSecs | トンネルが存在していた秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.17
wgIpsecTunnelSelectorProtocol | このローカル リモート トンネル エンドポイントが伝達する IP プロトコル番号。任意のプロトコルを伝達する場合、値は0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.18
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPType | ローカル リモート トンネル エンドポイントのリモート IP アドレスのタイプ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.19
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPOne | ローカル リモート トンネル エンドポイントの最初のリモート IP アドレス。 エンドポイントのローカル IP アドレスに IP アドレスが 1 つしかない場合、その IP アドレスが IP アドレスとして使用される。 エンドポイントのローカル IP アドレスが IP アドレス サブネットの場合、サブネットの IP アドレスが IP アドレスとして使用される。 エンドポイントのローカル IP アドレスに IP アドレスの範囲がある場合、範囲内の最初の IP アドレスが IP アドレスとして使用される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.20
wgIpsecTunnelSelectorRemoteIPTwo | ローカル リモート トンネル エンドポイントの 2 番目のリモート IP アドレス。 このエンドポイントのリモート IP アドレスに IP アドレスが 1 つしかない場合、値は0。 このエンドポイントのリモート IP アドレスが IP アドレス サブネットの場合、サブネットのネットマスクが IP アドレスとして使用される。 このエンドポイントのリモート IP アドレスにアドレスの範囲がある場合、範囲内の最後の IP アドレスが IP アドレスとして使用される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.21
wgIpsecTunnelSelectorRemotePort | このローカル リモート トンネル エンドポイントによって使用されるリモート ポート。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.22
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPType | ローカル リモート トンネル エンドポイントのローカル IP アドレスのタイプ。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.23
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPOne | ローカル リモート トンネル エンドポイントの最初のローカル IP アドレス。 エンドポイントのローカル IP アドレスに IP アドレスが 1 つしかない場合、その IP アドレスがエンティティの IP アドレスとして使用される。 エンドポイントのローカル IP アドレスが IP アドレス サブネットの場合、サブネットの IP アドレスがエンティティの IP アドレスとして使用される。 エンドポイントのローカル IP アドレスに IP アドレスの範囲がある場合、範囲内の最初の IP アドレスがエンティティの IP アドレスとして使用される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.24
wgIpsecTunnelSelectorLocalIPTwo | ローカル リモート トンネル エンドポイントの 2 番目のローカル IP アドレス。 このエンドポイントのリモート IP アドレスに IP アドレスが 1 つしかない場合、値は0。 このエンドポイントのリモート IP アドレスが IP アドレス サブネットの場合、サブネットのネットマスクが IP アドレスとして使用される。 このエンドポイントのリモート IP アドレスにアドレスの範囲がある場合、範囲内の最後の IP アドレスが IP アドレスとして使用される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.25
wgIpsecTunnelSelectorLocalPort | このエンドポイントで使用されるローカル ポート。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.26
wgIpsecTunnelNumRekey | トンネルのキー再生成の数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.27
wgIpsecTunnelInKbytes | このトンネルが確立されてからのインバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.28
wgIpsecTunnelOutKbytes | この接続が確立されてからのアウトバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.29
wgIpsecTunnelInPackets | この接続が確立されてからのインバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.30
wgIpsecTunnelOutPackets | この接続が確立されてからのアウトバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.31
wgIpsecTunnelInDecryptErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.32
wgIpsecTunnelInAuthErrors | この接続が確立されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.33
wgIpsecTunnelInReplayErrors | この接続が確立されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.34
wgIpsecTunnelInOtherErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.35
wgIpsecTunnelOutDecryptErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.36
wgIpsecTunnelOutAuthErrors | この接続が確立されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.37
wgIpsecTunnelOutReplayErrors | この接続が確立されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.38
wgIpsecTunnelOutOtherErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.39
wgIpsecTunnelUdpEncap | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.40
wgIpsecTunnelPeerUdpPort | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.41
wgIpsecTunnelOrigPeerAddr | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.5.1.2.1.42

### IPSec SA Monitor

ファイル名 — WATCHGUARD-IPSEC-SA-MON-MIB-EXT

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgIpsecSaMonitorMIB | すべての IPSec ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1
wgSaTables | すべてのトンネル エンドポイント テーブルのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1
wgIpsecSaEspInTable | IPSec インバウンド ESP トンネル エンドポイントに関する情報を含む（概念的）テーブル。エンティティ内に存在するすべてのインバウンド ESP セキュリティ アソシエーションごとに 1 行ある必要がある。最大行数は実装により異なる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1
wgIpsecSaEspInEntry | 特定の IPSec インバウンド ESP トンネル エンドポイントに関する情報を含むエントリ（概念的な列）。テーブルの列において、SNMP 操作ではこのテーブルの行は作成または削除することはできない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1
wgIpsecSaEspInAddress | トンネルの送信先アドレス。 IPv6 をサポートしていない実装では、[IPV6AA] のセクション 2.5.4 で定義されているように、このアドレスは IPv4-mapped IPv6 アドレスの 1 つとして表示される。 具体的には、プレフィックス「0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:」は IPv4 のみのノードに使用され、プレフィックス「0000:0000:0000:0000:0000:0000:」はバイリンガル ノードに使用される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.1
wgIpsecSaEspInSpi | トンネルのセキュリティ パラメータ インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.2
wgIpsecSaEspInDestId | トンネルの宛先識別子。 識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、トンネル作成とネゴシエーションの間に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.3
wgIpsecSaEspInDestIdType | 「wgIpsecSaEspInDestId」が提示する識別子の種類。 識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.4
wgIpsecSaEspInSourceId | トンネルのソース識別子。 ソース識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、トンネル作成とネゴシエーション時に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.5
wgIpsecSaEspInSourceIdType | 「wgIpsecSaEspInSourceId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.6
wgIpsecSaEspInProtocol | このトンネルが伝送するトランスポート層プロトコル番号。任意のプロトコルを伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.7
wgIpsecSaEspInDestPort | このトンネルが伝送するプロトコルの送信先ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.8
wgIpsecSaEspInSourcePort | このトンネルが伝送するプロトコルのソース ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.9
wgIpsecSaEspInCreator | この SA の作成者。 この MIB は SA が作成される方法を想定しない。静的に作成されることもあれば、IKE などのキー交換プロトコルにより作成される。または、他の方法によっても作成され得る。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.10
wgIpsecSaEspInEncapsulation | このトンネルで使用されるカプセル化の種類。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.11
wgIpsecSaEspInEncAlg | トラフィックに適用される暗号化アルゴリズムを表す一意の値。暗号化が使用されない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.12
wgIpsecSaEspInEncKeyLength | 「wgIpsecSaEspInEncAlg」オブジェクトで指定されたアルゴリズムに使用される暗号化キーの長さ（ビット）。指定されたアルゴリズムのキーの長さが暗黙的である場合、または暗号化が指定されていない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.13
wgIpsecSaEspInAuthAlg | トラフィックに適用されるハッシュアル ゴリズムを表す一意の値。認証が使用されない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.14
wgIpsecSaEspInLimitSeconds | トンネルの有効期限（秒）。有効期限に時間の制限がない場合は、値は 0。 表示される値の上限は 4,294,967,295 秒（136年以上）。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.15
wgIpsecSaEspInLimitKbytes | トンネルがサポートできる最大トラフィック（キロバイト）。有効期限にトラフィックの制限がない場合は、値は 0。 表示される値の上限は 4,294,967,295 キロバイト。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.16
wgIpsecSaEspInAccSeconds | トンネルの有効期限に対しての累積秒数（時間）。これはまた、トンネルの存在秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.17
wgIpsecSaEspInAccKbytes | トラフィックの累積量。トラフィック制限により、トンネルの有効期限に対して数えられる。バイト数で測定。トラフィックにより、トンネルの有効期限が切れない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.18
wgIpsecSaEspInUserOctets | トンネルによって処理されたユーザー レベルのトラフィック量。バイト数で測定。これは、トラフィックの有効期限に対して適用されるトラフィック量と必ずしも同じではない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.19
wgIpsecSaEspInPackets | トンネルによって処理されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.20
wgIpsecSaEspInDecryptErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.21
wgIpsecSaEspInAuthErrors | 認証エラーが原因でトンネルにより廃棄されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.22
wgIpsecSaEspInReplayErrors | 再生エラーが原因でトンネルにより廃棄されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.23
wgIpsecSaEspInPolicyErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.24
wgIpsecSaEspInPadErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.25
wgIpsecSaEspInOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.1.1.26
wgIpsecSaAhInTable | IPSec インバウンド AH トンネルの情報が含まれている（概念的）テーブル。エンティティ内に存在するすべてのインバウンド AH セキュリティ アソシエーションごとに 1 行ある必要がある。最大行数は実装により異なる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2
wgIpsecSaAhInEntry | 特定の IPSec インバウンド AH トンネルの情報が含まれているエントリ（概念的な行）。テーブルの列において、SNMP 操作ではこのテーブルの行は作成または削除することはできない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1
wgIpsecSaAhInAddress | トンネルの送信先アドレス。IPv6 をサポートしていない実装では、[IPV6AA] のセクション 2.5.4 で定義されているように、このアドレスは IPv4-mapped IPv6 アドレスの 1 つとして表示される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.1
wgIpsecSaAhInSpi | トンネルのセキュリティ パラメータ インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.2
wgIpsecSaAhInDestId | トンネルの宛先識別子。宛先識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 この値は、トンネル作成とネゴシエーション時に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.3
wgIpsecSaAhInDestIdType | 「wgIpsecSaAhInDestId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.4
wgIpsecSaAhInSourceId | トンネルのソース識別子。ソース識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、トンネル作成とネゴシエーション時に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.5
wgIpsecSaAhInSourceIdType | 「wgIpsecSaAhInSourceId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.6
wgIpsecSaAhInProtocol | このトンネルが伝送するトランスポート層プロトコル番号。任意のプロトコルを伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.7
wgIpsecSaAhInDestPort | このトンネルが伝送するプロトコルの送信先ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.8
wgIpsecSaAhInSourcePort | このトンネルが伝送するプロトコルのソース ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.9
wgIpsecSaAhInCreator | この SA の作成者。この MIB は SA が作成される方法を想定しない。静的に作成されることもあれば、IKE などのキー交換プロトコルにより作成される。または、他の方法によっても作成され得る。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.10
wgIpsecSaAhInEncapsulation | このトンネルで使用されるカプセル化の種類。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.11
wgIpsecSaAhInAuthAlg | ESP を使用する場合、この SA が伝送するトラフィックに適用されるハッシュ アルゴリズムを表す固有の値。ESP により適用される認証がない場合は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.12
wgIpsecSaAhInLimitSeconds | トンネルの有効期限（秒）。トンネルの有効期限に時間の制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 秒（136年以上）。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.13
wgIpsecSaAhInLimitKbytes | トンネルがサポートできる最大トラフィック（キロバイト）。トンネルの有効期限にトラフィックの制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 キロバイト。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.14
wgIpsecSaAhInAccSeconds | トンネルの有効期限に対しての累積秒数（時間）。これはまた、トンネルの存在秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.15
wgIpsecSaAhInAccKbytes | トラフィックの累積量。トラフィック制限により、トンネルの有効期限に対して数えられる。バイト数で測定。トラフィックにより、トンネルの有効期限が切れない場合は、値は 0 であり得る。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.16
wgIpsecSaAhInUserOctets | トンネルによって処理されたユーザー レベルのトラフィック量。バイト数で測定。これは、トラフィックの有効期限に対して適用されるトラフィック量と必ずしも同じではない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.17
wgIpsecSaAhInPackets | トンネルによって処理されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.18
wgIpsecSaAhInAuthErrors | 認証エラーが原因でトンネルにより廃棄されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.19
wgIpsecSaAhInReplayErrors | 再生エラーが原因でトンネルにより廃棄されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.20
wgIpsecSaAhInPolicyErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.21
wgIpsecSaAhInOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.2.1.22
wgIpsecSaIpcompInTable | IPSec インバウンド IPCOMP トンネルの情報が含まれている（概念的）テーブル。エンティティ内に存在するすべてのインバウンド IPCOMP（セキュリティ）アソシエーションごとに 1 行ある必要がある。最大行数は実装により異なる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3
wgIpsecSaIpcompInEntry | 特定の IPSec インバウンド IPCOMP トンネルの情報が含まれているエントリ（概念的な行）。テーブルの列において、SNMP 操作ではこのテーブルの行は作成または削除することはできない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1
wgIpsecSaIpcompInAddress | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.1
wgIpsecSaIpcompInCpi | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.2
wgIpsecSaIpcompInDestId | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.3
wgIpsecSaIpcompInDestIdType | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.4
wgIpsecSaIpcompInSourceId | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.5
wgIpsecSaIpcompInSourceIdType | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.6
wgIpsecSaIpcompInProtocol | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.7
wgIpsecSaIpcompInDestPort | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.8
wgIpsecSaIpcompInSourcePort | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.9
wgIpsecSaIpcompInCreator IpsecSaCreatorIdent | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 トンネルのエンドポイントが作成された方法を示す値。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.10
wgIpsecSaIpcompInEncapsulation | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.11
wgIpsecSaIpcompInDecompAlg | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.12
wgIpsecSaIpcompInSeconds | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.13
wgIpsecSaIpcompInUserOctets | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.14
wgIpsecSaIpcompInPackets | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.15
wgIpsecSaIpcompInDecompErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.16
wgIpsecSaIpcompInOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.3.1.17
wgIpsecSaEspOutTable | IPSec インバウンド ESP トンネルの情報が含まれている（概念的）テーブル。エンティティ内に存在するすべてのアウトバウンド ESP セキュリティ アソシエーションごとに 1 行ある必要がある。最大行数は実装により異なる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4
wgIpsecSaEspOutEntry | 特定の IPSec アウトバウンド ESP SA の情報が含まれているエントリ（概念的な行）。テーブルの列において、SNMP 操作ではこのテーブルの行は作成または削除することはできない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1
wgIpsecSaEspOutAddress | トンネルの送信先アドレス。IPv6 をサポートしていない実装では、[IPV6AA] のセクション 2.5.4 で定義されているように、このアドレスは IPv4-mapped IPv6 アドレスの 1 つとして表示される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.1
wgIpsecSaEspOutSpi | トンネルのセキュリティ パラメータ インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.2
wgIpsecSaEspOutSourceId | トンネルのソース識別子。識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、フェーズ 2 のネゴシエーションの間に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.3
wgIpsecSaEspOutSourceIdType | 「wgIpsecSaEspOutSourceId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.4
wgIpsecSaEspOutDestId | トンネルの宛先識別子。宛先識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、フェーズ 2 のネゴシエーションの間に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.5
wgIpsecSaEspOutDestIdType | 「wgIpsecSaEspOutDestId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.6
wgIpsecSaEspOutProtocol | このトンネルが伝送するトランスポート層プロトコル番号。任意のプロトコルを伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.7
wgIpsecSaEspOutSourcePort | このトンネルが伝送するプロトコルのソース ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.8
wgIpsecSaEspOutDestPort | このトンネルが伝送するプロトコルの送信先ポート番号。任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.9
wgIpsecSaEspOutCreator | この SA の作成者。この MIB は SA が作成される方法を想定しない。静的に作成されることもあれば、IKE などのキー交換プロトコルにより作成される。または、他の方法によっても作成され得る。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.10
wgIpsecSaEspOutEncapsulation | このトンネルで使用されるカプセル化の種類。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.11
wgIpsecSaEspOutEncAlg | トラフィックに適用される暗号化アルゴリズムを表す一意の値。暗号化が使用されない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.12
wgIpsecSaEspOutEncKeyLength | 「wgIpsecSaEspOutEncAlg」オブジェクトで指定されたアルゴリズムに使用される暗号化キーの長さ（ビット）。指定されたアルゴリズムのキーの長さが暗黙的である場合、または暗号化が指定されていない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.13
wgIpsecSaEspOutAuthAlg | トラフィックに適用されるハッシュアル ゴリズムを表す一意の値。認証が使用されない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.14
wgIpsecSaEspOutLimitSeconds | トンネルの有効期限（秒）。トンネルの有効期限に時間の制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 秒（136年以上）。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.15
wgIpsecSaEspOutLimitKbytes | トンネルがサポートできる最大トラフィック（キロバイト）。トンネルの有効期限にトラフィックの制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 キロバイト。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.16
wgIpsecSaEspOutAccSeconds | トンネルの有効期限に対しての累積秒数（時間）。これはまた、トンネルの存在秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.17
wgIpsecSaEspOutAccKbytes | トラフィックの累積量。トラフィック制限により、トンネルの有効期限に対して数えられる。バイト数で測定。トラフィックにより、トンネルの有効期限が切れない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.18
wgIpsecSaEspOutUserOctets | トンネルによって処理されたユーザー レベルのトラフィック量。バイト数で測定。これは、トラフィックの有効期限に対して適用されるトラフィック量と必ずしも同じではない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.19
wgIpsecSaEspOutPackets | トンネルによって処理されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.20
wgIpsecSaEspOutSendErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.4.1.21
wgIpsecSaAhOutTable | IPSec インバウンド AH トンネルの情報が含まれている（概念的）テーブル。エンティティ内に存在するすべてのアウトバウンド AH セキュリティ アソシエーションごとに 1 行ある必要がある。最大行数は実装により異なる。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5
wgIpsecSaAhOutEntry | 特定の IPSec アウトバウンド AH SA の情報が含まれているエントリ（概念的な行）。テーブルの列において、SNMP 操作ではこのテーブルの行は作成または削除することはできない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1
wgIpsecSaAhOutAddress | トンネルの送信先アドレス。IPv6 をサポートしていない実装では、[IPV6AA] のセクション 2.5.4 で定義されているように、このアドレスは IPv4-mapped IPv6 アドレスの 1 つとして表示される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.1
wgIpsecSaAhOutSpi | トンネルのセキュリティ パラメータ インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.2
wgIpsecSaAhOutSourceId | トンネルのソース識別子。ソース識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、フェーズ 2 のネゴシエーションの間に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.3
wgIpsecSaAhOutSourceIdType | 「wgIpsecSaAhOutSourceId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.4
wgIpsecSaAhOutDestId | トンネルの宛先識別子。宛先識別子が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。この値は、フェーズ 2 のネゴシエーションの間に交換される任意の ID ペイロードから直接取得される。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.5
wgIpsecSaAhOutDestIdType | 「wgIpsecSaAhOutDestId」が提示する識別子の種類。識別子の種類が不明な場合、またはトンネルがトランスポート モード カプセル化を使用する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.6
wgIpsecSaAhOutProtocol | このトンネルが伝送するトランスポート層プロトコル番号。トンネルが任意のプロトコルを伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.7
wgIpsecSaAhOutSourcePort | このトンネルが伝送するプロトコルのソース ポート番号。トンネルが任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.8
wgIpsecSaAhOutDestPort | このトンネルが伝送するプロトコルの送信先ポート番号。トンネルが任意のポート番号を伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.9
wgIpsecSaAhOutCreator | この SA の作成者。この MIB は SA が作成される方法を想定しない。静的に作成されることもあれば、IKE などのキー交換プロトコルにより作成される。または、他の方法によっても作成される可能性がある。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.10
wgIpsecSaAhOutEncapsulation | このトンネルで使用されるカプセル化の種類。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.11
wgIpsecSaAhOutAuthAlg | トラフィックに適用されるハッシュアル ゴリズムを表す一意の値。認証が使用されない場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.12
wgIpsecSaAhOutLimitSeconds | トンネルの有効期限（秒）。トンネルの有効期限に時間の制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 秒（136年以上）。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.13
wgIpsecSaAhOutLimitKbytes | トンネルがサポートできる最大トラフィック（キロバイト）。トンネルの有効期限にトラフィックの制限がない場合は、値は 0。表示される値の上限は 4,294,967,295 キロバイト。これ以上の値は切り捨て。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.14
wgIpsecSaAhOutAccSeconds | トンネルの有効期限に対しての累積秒数（時間）。これはまた、トンネルの存在秒数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.15
wgIpsecSaAhOutAccKbytes | トラフィックの累積量。トラフィック制限により、トンネルの有効期限に対して数えられる。バイト数で測定。トラフィックにより、トンネルの有効期限が切れない場合は、値は 0 である可能性がある。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.16
wgIpsecSaAhOutUserOctets | トンネルによって処理されたユーザー レベルのトラフィック量。バイト数で測定。これは、トラフィックの有効期限に対して適用されるトラフィック量と必ずしも同じではない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.17
wgIpsecSaAhOutPackets | トンネルによって処理されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.18
wgIpsecSaAhOutSendErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.5.1.19
wgIpsecSaIpcompOutTable | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6
wgIpsecSaIpcompOutEntry | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1
wgIpsecSaIpcompOutAddress | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.1
wgIpsecSaIpcompOutCpi | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.2
wgIpsecSaIpcompOutSourceId | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.3
wgIpsecSaIpcompOutSourceIdType | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.4
wgIpsecSaIpcompOutDestId | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.5
wgIpsecSaIpcompOutDestIdType | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.6
wgIpsecSaIpcompOutProtocol | このトンネルが伝送するトランスポート層プロトコル番号。任意のプロトコルを伝送する場合は、値は 0。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.7
wgIpsecSaIpcompOutSourcePort | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.8
wgIpsecSaIpcompOutDestPort | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.9
wgIpsecSaIpcompOutCreator | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.10
wgIpsecSaIpcompOutEncapsulation | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.11
wgIpsecSaIpcompOutCompAlg | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.12
wgIpsecSaIpcompOutSeconds | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.13
wgIpsecSaIpcompOutUserOctets | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.14
wgIpsecSaIpcompOutPackets | トンネルによって処理されたパケット数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.1.6.1.15
wgSaStatistics | 統計のベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2
wgIpsecEspCurrentInboundSAs | エンティティ内の現在のインバウンド ESP トンネル数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.1
wgIpsecEspTotalInboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.2
gIpsecEspCurrentOutboundSAs | エンティティ内の現在のアウトバウンド ESP トンネル数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.3
wgIpsecEspTotalOutboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.4
wgIpsecAhCurrentInboundSAs | エンティティ内の現在のインバウンド AH トンネル数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.5
wgIpsecAhTotalInboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.6
wgIpsecAhCurrentOutboundSAs | エンティティ内の現在のアウトバウンド AH トンネル数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.7
wgIpsecAhTotalOutboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.8
wgIpsecIpcompCurrentInboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.9
wgIpsecIpcompTotalInboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.10
wgIpsecIpcompCurrentOutboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.11
wgIpsecIpcompTotalOutboundSAs | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.2.12
wgSaErrors | エラーのベース オブジェクト。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3
wgIpsecDecryptionErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.1
wgIpsecAuthenticationErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.2
wgIpsecReplayErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.3
wgIpsecPolicyErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.4
wgIpsecOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.5
wgIpsecSendErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.6
wgIpsecUnknownSpiErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.3.1.3.7

### IPSec エンドポイント ペア

ファイル名 — WATCHGUARD-IPSEC-ENDPOINT-PAIR-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgIpsecEndpointPairMIB | すべての IPSec トンネル ブランチのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1
wgIpsecEndpointPair | すべての IPSec トンネル情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1
wgIpsecEndpointPairStatistics | IPSec トンネルのグローバル カウンターであるすべてのオブジェクトのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2
wgIpsecEndpointPairNum | wgIpsecEndpointPairTable 内のエントリの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.1
wgIpsecEndpointPairTable | 現在のすべての IPSec トンネルを説明する接続テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2
wgIpsecEndpointPairEntry | 2 つの IPSec セキュリティ ゲートウェイ間の IPSec トンネルに関する情報を含むエントリ（概念的な列）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1
wgIpsecEndpointPairIndex | この IPSec エンドポイント ペアの実行インデックス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.1
wgIpsecEndpointPairLocalAddr | 現在の IPSec エンドポイント ペアのローカル IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.2
wgIpsecEndpointPairPeerAddr | 現在の IPSec エンドポイント ペアのリモート IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.3
wgIpsecEndpointPairInSAs | この IPSec エンドポイント ペアのインバウンド IPSec トンネル ルートの数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.4
wgIpsecEndpointPairOutSAs | この IPSec エンドポイント ペアのアウトバウンド IPSec トンネル ルートの数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.5
wgIpsecEndpointPairInAccKbytes | この接続が確立されてからのインバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.6
wgIpsecEndpointPairOutAccKbytes | この接続が確立されてからのアウトバウンド トラフィック総数のキロバイト数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.7
wgIpsecEndpointPairInPackets | この接続が確立されてからのインバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.8
wgIpsecEndpointPairOutPackets | この接続が確立されてからのアウトバウンド パケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.9
wgIpsecEndpointPairDecryptErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.10
wgIpsecEndpointPairAuthErrors | この接続が確立されてから、認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.11
wgIpsecEndpointPairReplayErrors | この接続が確立されてから、リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.12
wgIpsecEndpointPairPolicyErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.13
wgIpsecEndpointPairPadErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.14
wgIpsecEndpointPairOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.15
wgIpsecEndpointPairSendErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.1.2.1.16
wgIpsecEndpointPairTotalInSAs | アクティブ インバウンド トンネル ルートの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.1
wgIpsecEndpointPairTotalOutSAs | アクティブ アウトバウンド トンネル ルートの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.2
wgIpsecEndpointPairTotalInAccKbytes | インバウンド IPSec トラフィック総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.3
wgIpsecEndpointPairTotalOutAccKbytes | アウトバウンド IPSec トラフィック総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.4
wgIpsecEndpointPairTotalInPackets | インバウンド IPSec パケット総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.5
wgIpsecEndpointPairTotalOutPackets | アウトバウンド IPSec パケット総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.6
wgIpsecEndpointPairTotalDecryptErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.7
wgIpsecEndpointPairTotalAuthErrors | 認証エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.8
wgIpsecEndpointPairTotalReplayErrors | リプレイ エラーのために廃棄されたパケットの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.9
wgIpsecEndpointPairTotalPolicyErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.10
wgIpsecEndpointPairTotalPadErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.11
wgIpsecEndpointPairTotalOtherReceiveErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.12
wgIpsecEndpointPairTotalSendErrors | このオブジェクトは非推奨で、現在は使用されていない。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.2.13
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnel | これはすべてのポリシーに関するトンネル情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelNum | peeriptotunnel テーブル内のトンネルの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelTable | endpointpair MIB 内の peeriptotunnel テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelEntry | ピア IP アドレスとトンネル情報が含まれているエントリ（概念的な行）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelPeerIP | peeriptotunnel テーブルのピア IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1.1
wgIpsecEndpointPairPeerIPToTunnelTunnelID | peeriptotunnel テーブルのトンネル ID。 | 1.3.6.1.4.1.3097.5.1.3.2.1.2

### FireCluster ステータス

ファイル名 — WATCHGUARD-CLUSTER-STATUS-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgClusterStatusMIB | クラスタのステータス情報。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6
wgClusterEnabled | Firebox の FireCluster のステータス：有効または無効。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.1
wgFirstMemberId | 最初のクラスター メンバーのクラスタ メンバー ID。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.2
wgFirstMemberRole | 最初のクラスター メンバーのロール。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.3
wgFirstMemberSystemHealth | 最初のクラスター メンバーの健全性ステータス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.4
wgFirstMemberHardwareHealth | 最初のクラスター メンバーのハードウェアの健全性。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.5
wgFirstMemberMonitorPortHealth | 最初のクラスター メンバーのポートの健全性ステータス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.6
wgFirstMemberWeightAvg | 最初のクラスター メンバーの加重平均値。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.7
wgSecondMemberId | 2番目のクラスタ メンバーのクラスタ メンバー ID。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.8
wgSecondMemberRole | 2番目のクラスター メンバーのロール。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.9
wgSecondMemberSystemHealth | 2番目のクラスター メンバーの健全性ステータス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.10
wgSecondMemberHardwareHealth | 2番目のクラスター メンバーのハードウェアの健全性。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.11
wgSecondMemberMonitorPortHealth | 2番目のクラスター メンバーのポートの健全性ステータス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.12
wgSecondMemberWeightAvg | 2番目のクラスター メンバーの加重平均値。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.6.13

### 一般的なシステム情報

ファイル名 — WATCHGUARD-INFO-SYSTEM-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgInfoSystem | すべての wg クライアント ブランチの基本システム情報。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1
wgInfoSystemCurrentTime | 管理コンピュータ上のローカルの日付と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.1
wgInfoGavService | Gateway Antivirus Service のバージョンと更新時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.3
wgInfoIpsService | Intrusion Prevention Service のバージョンと更新時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.1.4

### クライアント MIB

ファイル名 — WATCHGUARD-CLIENT-MIB

オブジェクト | 説明 | OID
--- | --- | ---
wgClientMIB | DHCP サーバー、DHCP クライアント、および PPPoE クライアントのベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2
wgClientDHCPServer | DHCP サーバー関連情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1
wgClientDHCPServerEnable | DHCP サーバーが有効になっているかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.1
wgClientDHCPServerStartIpAddress | DHCP サーバーによってリースされる IP アドレスの範囲開始時の IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.2
wgClientDHCPServerEndIpAddress | DHCP サーバーによってリースされる IP アドレスの範囲内の IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.3
wgClientDHCPServerLeaseTime | DHCP クライアントに割り当てられたアドレスのリース時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.4
wgClientDHCPServerNum | wgClientDHCPServerTable 内のエントリの総数。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.5
wgClientDHCPServerConnTable | DHCP サーバーのクライアント リース テーブル。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6
wgClientDHCPServerConnEntry | DHCP サーバーによって割り当てられるアドレスのリース情報を含むエントリ（概念的な列）。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1
wgClientDHCPServerConnClientHostName | クライアントのホスト名。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.1
wgClientDHCPServerConnIPAddr | クライアントに割り当てられる IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.2
wgClientDHCPServerConnMACAddr | クライアントの MAC アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.3
wgClientDHCPServerConnLeaseTimeStart | リースの開始日と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.4
wgClientDHCPServerConnLeaseTimeEnd | リースの終了日と時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.6.1.5
wgClientDHCPServerRelayServer | DHCP 要求が中継されるリモート DHCP サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.1.7
wgClientDHCPClient | すべての DHCP クライアント関連情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2
wgClientDHCPClientEnable | インターフェイス 1（パブリック）が DHCP を通じて IP アドレスを取得するように構成されているかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.1
wgClientDHCPClientDomainName | DHCP クライアントのドメイン名。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.2
wgClientDHCPClientDefaultGateway | DHCP クライアントの既定のゲートウェイの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.3
wgClientDHCPClientDNSOne | DHCP クライアントのプライマリ DNS サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.4
wgClientDHCPClientDNSTwo | DHCP クライアントのセカンダリ DNS サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.2.5
wgClientPPPoEClient | すべての PPPoE クライアント関連情報のベース オブジェクト識別子。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3
wgClientPPPoEClientEnable | インターフェイス 1（パブリック）が PPPoE を使用するように構成されているかどうかを示す。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.1
wgClientPPPoEClientADSLStatus | PPPoE クライアントの現在の ADSL ステータス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.2
wgClientPPPoEClientLocalIPAddr | PPPoE クライアントの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.3
wgClientPPPoEClientRemoteIPAddr | この PPPoE クライアントが接続する PPP サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.4
wgClientPPPoEClientNetMask | PPPoE クライアントのサブネット マスク。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.5
wgClientPPPoEClientDNSOne | プライマリ DNS サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.6
wgClientPPPoEClientDNSTwo | セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.7
wgClientPPPoEADSLPeerMACAddr | この PPPoE クライアントが接続する PPP サーバーの MAC アドレス。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.8
wgClientPPPoEClientConnTime | PPPoE 接続の接続時間。 | 1.3.6.1.4.1.3097.6.2.3.9

### IPSec ISAKMP IKE DOI テキスト表記法

ファイル名 — IPSEC-ISAKMP-IKE-DOI-TC

オブジェクト | 説明
--- | ---
IpsecDoiSituation | IPSEC DOI 状況は、着信セキュリティ アソシエーション要求の処理方法に関してポリシーの判断を行う上で、応答者が使用できる情報を提供します。
IpsecDoiSecProtocolId | ISAKMP プロポーザル ペイロードおよびすべての通知ペイロードにおけるプロトコル ID フィールドの IPSEC DOI 値。これらはまた、通知ペイロードおよび削除ペイロードのプロトコル ID として使用される。249〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IpsecDoiTransformIdent | IPSEC DOI ISAKMP 変換識別子は、ネゴシエーションに使用されるキー交換プロトコルを識別する 8 ビット値。これは、IKE フェーズ I 変換ペイロードの変換 ID フィールドで使用される。249〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IpsecDoiAhTransform | IPSEC DOI AH 変換識別子は、AH に保全性保護を提供するために使用される特定のアルゴリズムを識別する 8 ビット値。これは、関連付けられているプロポーザル ペイロードのプロトコル ID が 2（AH）の場合、IPSEC DOI の ISAKMP 変換ペイロードの変換 ID フィールドで使用される。249〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IpsecDoiEspTransform | IPSEC DOI ESP 変換識別子は、ESP に機密保護を提供するために使用される特定のアルゴリズムを識別する 8 ビット値。これは、関連付けられているプロポーザル ペイロードのプロトコル ID が 2（AH）、3（ESP）、および 4（IPCOMP）の場合、IPSEC DOI の ISAKMP 変換ペイロードの変換 ID フィールドで使用される。249〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IpsecDoiAuthAlgorithm | IKE ネゴシエーションのフェーズ II のペイロードにおける SA 属性定義として IPSEC DOI で使用される ESP 認証アルゴリズム。関連付けられているプロポーザル ペイロードに 2（AH）のプロトコル ID がある場合、値のセットが AH 認証アルゴリズムを定義する。関連付けられているプロポーザル ペイロードに 3（ESP）のプロトコル ID がある場合、値のセットが ESP 認証アルゴリズムを定義する。5〜61439 の値は IANA によって予約される。61440〜65535 の値はプライベート使用のためのものである。MIB では、0 の値は ESP が認証なしで交渉されたことを示す。
IpsecDoiIpcompTransform | IPSEC DOI IPCOMP 変換識別子は、ESP の前に IP レベルの圧縮を提供するために使用される特定のアルゴリズムを識別する 8 ビット値。これは、関連付けられているプロポーザル ペイロードのプロトコル ID が 4（IPCOMP）の場合、IPSEC DOI の ISAKMP 変換ペイロードの変換 ID フィールドで使用される。1〜47 の値は RFC が発行を承認されているアルゴリズムのために予約される。48〜63 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。64〜255 の値は今後の拡張のために予約される。
IpsecDoiEncapsulationMode | フェーズ II IKE ネゴシエーションの変換ペイロードで IPSEC DOI SA 属性定義として使用されるカプセル モード。関連付けられているプロポーザル ペイロードに 3（ESP）のプロトコル ID がある場合、この値のセットが AH、ESP、および IPCOMP に使用されるカプセル モードを定義する。3〜61439 の値は IANA によって予約される。61440〜65535 の値はプライベート使用のためのものである。
IpsecDoiIdentType | IPSEC DOI 識別タイプは、可変長の ID ペイロードの解釈のためのディスクリミネータとして ID タイプ フィールドで使用される 8 ビット値。249〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IsakmpDOI | ISAKMP プロトコルのための解釈値のドメイン。セキュリティ アソシエーション ペイロードの解釈フィールドのドメインで使用される 32 ビット値。2〜4294967295 の値は IANA によって予約される。
IsakmpCertificateEncoding | 証明書ペイロードの証明書データ フィールドに含まれる証明書関連情報のタイプの値。これらは証明書ペイロードの証明書エンコーディング フィールドで使用される。11〜255 の値は予約される。
IsakmpExchangeType | ISAKMP ヘッダーにおける交換タイプのために使用される値。31 までの値は ISAKMP の今後の DOI 独立割り当てのために予約される。240〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IsakmpNotifyMessageType | 通知メッセージのタイプの値。通知ペイロードにおける通知メッセージ タイプ フィールドとして使用される。このテキスト表記法は、エラー タイプ（1〜16386 の範囲）と通知タイプ（16384〜65535 の範囲）の型をマージする。16001〜16383 の値は連動システム間のエラー タイプとしてのプライベート使用のために予約される。24576〜32767 の値は各 DOI で使用されるために予約される。各 DOI にはローカル値を追加してこのテキスト表記法のクローンがある必要がある。32768〜40958 の値は連動システム間で通知タイプとしてのプライベート使用のために予約される。
IkeExchangeType | ISAKMP ヘッダーにおける交換タイプのために使用される値。32〜239 の値は DOI 固有で、これらの値は IKE により IPSec DOI のために使用される。240〜255 の値は連動システム間のプライベート使用のために予約される。
IkeEncryptionAlgorithm | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉される暗号化アルゴリズムの値。これらは SA 属性タイプ暗号化アルゴリズム (1) の値。7〜65000 の値は IANA によって予約される。65001〜65535 の値は相互に同意した関係者間のプライベート使用のためのものである。
IkeHashAlgorithm | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉されるハッシュ アルゴリズムの値。これらは SA 属性タイプ ハッシュ アルゴリズム (2) の値。4〜65000 の値は IANA によって予約される。65001〜65535 の値は相互に同意した関係者間のプライベート使用のためのものである。
IkeAuthMethod | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉される認証方法の値。これらは SA 属性タイプ認証方法 (3) の値。6〜65000 の値は IANA によって予約される。65001〜65535 の値は相互に同意した関係者間のプライベート使用のためのものである。
IkeGroupDescription | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉される Diffie-Hellman 交換の Oakley キー計算グループの値。これらはまた、Perfect Forward Secrecy の使用時にフェーズ II で使用される。SA 属性タイプ グループ説明 (4) の値。
IkeGroupType | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉される Oakley キー計算グループ タイプの値。これらはまた、Perfect Forward Secrecy の使用時にフェーズ II で使用される。SA 属性タイプ グループ タイプ (5) の値。
IkePrf | フェーズ I で IKE によって ISAKMP SA のために交渉されるハッシュ アルゴリズムと一緒に使用される擬似ランダム関数の値。現在、擬似ランダム関数は定義されておらず、既定の HMAC が常に使用される。SA 属性タイプ PRF (13) の値。1〜65000 の値は IANA によって予約される。65001〜65535 の値は相互に同意した関係者間のプライベート使用のためのものである。
IkeNotifyMessageType | 通知メッセージのタイプの値。通知ペイロードにおける通知メッセージ タイプ フィールドとして使用される。このテキスト表記法は、エラー タイプ（1〜16386 の範囲）と通知タイプ（16384〜65535 の範囲）の型をマージする。このテキスト表記法は IPSEC DOI で定義された追加の値と ISAKMP によって定義された値のマージである。16001〜16383 の値は連動システム間のエラー タイプとしてのプライベート使用のために予約される。32001〜32767 の値は連動システム間で通知タイプとしてのプライベート使用のために予約される。

#### 関連情報

Management Information Base (MIB) について

SNMP について

SNMP ポーリングを有効にする

SNMP 管理ステーションとトラップを有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索