関連トピック

# AP ワイヤレス配備について

AP300 デバイスは、ネットワークケーブルを使用せずワイヤレス上で配備することができます。ネットワークケーブルが切断されると、AP デバイスはクライアント モードに切り替わり、最も近い有線の AP300 デバイスにワイヤレスクライアントとして接続します。

ワイヤレス上での配備は、AP300 デバイスでのみサポートされています。

AP300 デバイスがワイヤレスクライアント モードの場合：

- クライアント AP デバイスは、2.4GHz 無線で構成された SSID のみをブロードキャストします。
  5GHz 無線は、AP クライアント モードの接続の externder link でのみ使用されます。クライアント AP デバイスは、5GHz 無線で構成された SSID はブロードキャストしません。
- 有線の AP300 デバイスをクライアント モードで接続してワイヤレス上で配備するには、クライアント AP デバイスの範囲内にある必要があります。
- ワイヤレス配備では、AP クライアントモード接続の extender link として 5GHz バンド無線を使用します。ワイヤレス配備を正しく行うには、有線の AP300 デバイスの 5GHz 無線で構成されている SSID の数が最大 8 つを超えないようにする必要があります。
- AP デバイスをワイヤレス上で配備する前に、最初に AP300 デバイスをケーブルで配備 (ペアリングまたは自動配備) する必要があります。
  配備についての詳細は、次を参照してください：WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング.
- ネットワーク ケーブルを再接続すると、AP デバイスはクライアントモードから正常な動作に戻り、有線の AP300 デバイスから切断します。

## ワイヤレス配備を有効化する

ワイヤレス配備を有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. 設定 タブを選択します。

1. 高度な配備 セクションの ワイヤレス上の配備を有効化する チェックボックスを選択します。
2. 保存 をクリックします。

ワイヤレス配備を有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. 設定 をクリックします。

1. 高度な配備 セクションの ワイヤレス上の配備を有効化する チェックボックスを選択します。
2. OK をクリックします。
3. 構成を Firebox に保存します。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索