関連トピック

# 内部インターフェイスについて

Firebox の内部インターフェイスは、インターネットまたは WAN に直接接続しないネットワーク インターフェイスです。このインターフェイスは通常、プライベート ネットワーク (LAN)、またはユーザー、Web サーバー (HTTP)、電子メール サーバー (SMTP)、FTP サーバーなどのその他の内部リソースを保護する役割を果たします。

## 信頼済みインターフェイス

信頼済みインターフェイスは、プライベート ネットワークまたは LAN に接続する内部インターフェイスです。このインターフェイス上のホストは、既定では外部インターフェイスおよび任意インターフェイス上のホストから保護されます。ほとんどの企業では、従業員は信頼済みネットワークに接続します。

## オプショナル インターフェイス

オプショナル インターフェイスは、「非武装地帯」 (DMZ) または信頼レベルが一定ではないネットワーク領域に接続します。任意インターフェイスを使用すると、さまざまな異なるアクセス レベルを持つゾーンをネットワークに作成できます。通常、パブリック サーバーやワイヤレス クライアントはオプショナル ネットワークにインストールされます。

## プライベート IP アドレス

信頼済みインターフェイスまたはオプショナル インターフェイスを構成する場合は、LAN のプライベート ネットワークに対してインターネット技術タスク フォース (IETF) により予約された 3 つの IP アドレス範囲のいずれかの IP アドレスを使用することをお勧めします。

- 192.168.0.0/16
- 172.16.0.0/12
- 10.0.0.0/8

詳細については、次を参照してください：プライベートIP アドレスについて。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索