関連トピック

# RapidDeploy を使用して構成ファイルをアップロードする

自動的に Firebox を構成する迅速かつ効率的な方法として、構成ファイルを WatchGuard の Web サイトの 製品の詳細 ページにアップロードすることができます。これにより、リモート サイトに熟練した IT スタッフがいなくても、リモート サイトにデバイスを配備することができます。Firebox がリモート サイトのネットワークに接続される前に、デバイスの構成ファイルを作成して、WatchGuard の Web サイトの 製品の詳細 ページにアップロードすることができます。工場出荷時の既定設定でデバイスに電源を入れると、デバイスが自動的に WatchGuard のアカウントに接続し、Web サイトにアップロードされている構成ファイルをダウンロードします。

RapidDeploy 使用の要件：

- RapidDeploy を使用して構成する Firebox は、Fireware v11.6.3 以降で製造されている必要があります。
- リモートで構成するデバイスと同じモデルと OS バージョンのローカル デバイスが必要です。または、リモートで構成するデバイスの OS バージョンより低い WatchGuard System Manager バージョンをインストールする必要があります。
- リモート デバイスが v11.7.3 Update 1 より以前の Fireware バージョンを使用している場合は、リモート デバイスを接続するネットワークが DHCP を使用して、動的にデバイスの外部インターフェイスに IP アドレスを割り当てる必要があります。詳細については、次を参照してください：Firebox を接続する.

Fireware OS の新しいバージョンを使用するようにデバイスをアップグレードしている場合でも、製造時の Fireware OS バージョンが v11.6.3 より低いデバイスでは RapidDeploy がサポートされていません。

構成ファイルを WatchGuard の Web サイトの RapidDeploy ページにアップロードするには、以下の 4 つの手順を完了する必要があります：

1. WatchGuard の Web サイトで、Firebox とすべてのアドオン機能をアクティブ化します。
   詳細については、次を参照してください：Firebox 機能キーを取得する.
2. デバイスの構成ファイルを作成します。
   ファイルの作成方法の詳細については、次を参照してください：RapidDeploy の構成ファイルを作成する.
3. このデバイスの 製品の詳細 ページの RapidDeploy セクションに構成ファイルをアップロードして、デバイス管理パスフレーズを設定します。構成ファイルをアップロードするために使用できる 2 つの方法があります。

- 単一のデバイスのファイルを 製品の詳細 ページにアップロードします。詳細については、次を参照してください：RapidDeploy の構成ファイルをアップロードする.
- ファイルを RapidDeploy Configuration Manager にアップロードして、それを 1 つまたは複数のアプライアンスに割り当てます。詳細については、次を参照してください：RapidDeploy Configuration Manager を使用する.

4. リモート サイトのデバイスを接続します。
   詳細については、次を参照してください：Firebox を接続する.

RapidDeploy がサポートされているデバイスに工場出荷時の既定設定で電源を入れると、常にデバイスは RapidDeploy から構成ファイル、機能キー、およびデバイスのパスフレーズを自動的にダウンロードしようとします。

RapidDeploy が有効になっていなくても、Firebox が工場出荷時の既定設定で起動した場合で、その Firebox が RapidDeploy をサポートしている場合は、自動的に機能キーがダウンロードされます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索