関連トピック

# 動的ルーティングについて

ルーティング プロトコルは、ネットワーク ルーティング テーブルのステータスに関する情報を共有するためにルーターが他のルーターとの間で使用する言語です。静的ルーティングでは、ルーティング テーブルが設定され、変更されません。リモート パス上のルーターに障害が発生すると、パケットは送信先に到達することができません。動的ルーティングによってネットワーク変更の設定通り、自動的にルート テーブルの更新が行われます。

動的ルーティングを使用するには、Firebox を混合ルーティング モードで構成する必要があります。

## 動的ルート プロトコル

Fireware は RIP v1、RIP v2、および RIPng プロトコルをサポートします。Pro アップグレード付きの Fireware は、RIP v1、RIP v2、RIPng、OSPF、OSPFv3 および BGP v4 プロトコルをサポートします。

- IPv4 動的ルーティングについては、RIP、OSPF、または BGP を使用する必要があります。
- IPv6 動的ルーティングについては、RIPng、OSPFv3、または BGP を使用する必要があります。

IPv6 動的ルーティング プロトコルとコマンドは、Fireware v11.9 以降でサポートされています。

サポートされているルーティング プロトコルの詳細については、次を参照してください:

- ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について
- About Open Shortest Path First (OSPF and OSPFv3) Protocol
- BGP (Border Gateway Protocol) について

Fireware は、Quagga ルーティング ソフトウェア スイート v0.99.18 を使っています。これは、最近のバージョンの Quagga で使用可能な大部分のコマンドをサポートしています。

## 動的ルーティング ポリシー

動的ルーティング プロトコルを有効化すると、必須の動的ルート ポリシーが自動的に作成されます。自動的に追加されたポリシーには次の名前が付けられます。

- DR-RIP-Allow
- DR-RIPng-Allow
- DR-OSPF-Allow
- DR-OSPFv3-Allow
- DR-BGP-Allow

## 動的ルーティングの監視

動的ルーティングを有効にすると、Firebox System Manager の ステータス レポート タブで現在の動的ルートを確認できます。

Fireware Web UI で、システム ステータス > ルート の順に選択し、現在の静的および動的ルートを表示します。

FireCluster では、動的ルートがクラスタ マスターに表示されます。

ステータス レポート のルート テーブルの読み方については、次を参照してください：Firebox ルート テーブルを読み取る.

動的ルーティングのトラブルシューティングを行うために、動的ルーティングの診断ログ レベルを変更して、動的ルーティングのトラフィックに関するさらに多くのログ メッセージを生成することができます。この操作は、[ネットワーキング] カテゴリの診断ログ レベルの設定で行います。

診断ログ レベルの設定方法の詳細については、次を参照してください：診断ログ レベルを設定する.

#### 関連情報

ルーティング デーモン構成ファイルについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索