関連トピック

# ワイヤレス Firebox 構成

WatchGuard Firebox ワイヤレス デバイスではワイヤレス アクセスポイントを 3 つまで有効化することができます。WatchGuard Firebox ワイヤレス デバイスを構成する設定項目は、ネットワーク > ワイヤレス メニューにあります。

Firebox ワイヤレス デバイスのワイヤレス機能を有効にする場合、ワイヤレス機能の使用を外部インターフェイスで構成するか、または特定ネットワーク上のユーザーのワイヤレス アクセス ポイントとしてデバイスを構成することができます。信頼済みネットワークまたは任意ネットワークの一部として、ワイヤレス デバイスに接続するようワイヤレス クライアントを有効化することができます。カスタム ネットワークを指定してデバイス用のワイヤレス ゲスト サービスのネットワークを有効化することも、ワイヤレス構成でブリッジや VLAN ネットワークを使用することもできます。

詳細については、次を参照してください：

- ワイヤレス デバイス構成オプション
- ワイヤレス構成の設定について
- 開始する前に
- Firebox ワイヤレス デバイス構成について
- ワイヤレス接続を有効にする
- ワイヤレス無線設定について
- ワイヤレス ゲスト ネットワークを有効にする
- ワイヤレス セキュリティ設定について
- ワイヤレス アクセスポイントでホットスポットを有効化する
- ワイヤレス アクセスポイントおよびクライアントを監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索