関連トピック

# AP デバイス構成について

WatchGuard アクセスポイント (AP) デバイスは、Firebox の機能拡張です。1 つ以上の WatchGuard AP をネットワークに接続して、ワイヤレス アクセスを有効化し、ワイヤレス通信範囲を拡大し、ネットワーク上の各種セキュリティ ゾーンのワイヤレス アクセスを有効化できます。AP デバイスの構成や管理は、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラで行います。

## SSID の構成

SSID (サービスセット識別子) はワイヤレス ネットワークに与えられる一意の名前です。異なる AP デバイスに複数の SSID を割り当てると、さまざまなワイヤレス構成に対応することができます。

WatchGuard AP デバイスの SSID を構成するには、以下の手順を実行します：

複数の AP デバイスに同じ SSID を割り当てる (同じ SSID 上のワイヤレス ローミング用)

複数の AP デバイスに対して同じ SSID を割り当てると、SSID の範囲が拡張されます。SSID に接続されたワイヤレス クライアントが物理ネットワーク上で別の位置に移動した場合、そのワイヤレス クライアントは、その SSID のうち信号が最も強い AP デバイスに自動で接続できます。これにより、ユーザーはオフィス内でワイヤレス デバイスを移動した場合に、手動で再接続する必要がありません。

各 AP デバイスに複数の SSID を割り当てる

各 AP デバイスで複数の SSID を有効化することもできます。ワイヤレス AP デバイスがサポート可能な SSID の数は、AP デバイスのモデルと、そのデバイスの無線がシングルかデュアルかによって異なります。

- 単一の無線デバイスは、最大 8 つの SSID をサポートします
- デュアルバンド無線デバイスは、最大 16 (ラジオごとに 8 つ) の SSID をサポートします

関連付けるワイヤレス クライアント数は、クライアントの全体的なエアタイムの需要に基づき、1 つの無線あたり最大 20〜40 を推奨しています。

各 SSID に、ネットワーク保護のためのセキュリティおよび暗号化設定を構成します。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス SSID を構成する。

AP デバイスの SSID を構成するときに、オプションで VLAN のタグ付けを有効にすることができます。WatchGuard AP デバイスの SSID で VLAN タグ付けを有効化した場合、AP デバイスが接続するネットワークでも VLAN を有効化する必要があります。

AP デバイスの SSID で VLAN のタグ付けを有効化するのは、以下を実行したい場合です：

- 同じネットワークに接続する SSID に、異なるファイアウォール ポリシーを構成する
- 同じ物理ネットワークのトラフィックを個別の論理ネットワークに分割する

詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス用に VLAN を構成する。

ワイヤレス ゲスト ネットワークのローミングをサポートするには、クライアント隔離を有効にして、ワイヤレス クライアントがトラフィックを相互に直接送信できないようにする必要があります。これには VLAN が必要ですが、VLAN のタグ付けは必須ではありません。詳細については、次を参照してください：AP クライアント隔離について。

## 自動配備について

同じ SSID が割り当てられ、独自の構成を必要としない、配備を要する WatchGuard AP デバイスが多数あるワイヤレス ネットワークでは、AP デバイスがゲートウェイ ワイヤレス コントローラによって自動配備され、指定した SSID で構成されるように、特定の SSID での自動配備を有効化することができます。詳細については、次を参照してください：AP の自動配備について。

## AP デバイス構成

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの AP デバイスの設定では、各 AP デバイスの無線設定を構成し、各 AP デバイスが使用する SSID を設定します。

詳細については、次を参照してください：AP デバイス設定を構成する。

#### 関連情報

WatchGuard AP デバイスの配備例

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索