関連トピック

# IP アドレスの入力

## IPv4 アドレス

Quick Setup ウィザードまたはダイアログ ボックスで IPv4 アドレスを入力するときは、数字および 小数点を正しい順序で入力してください。小数点の後ろにカーソルを置こうとして、Tab キー、矢印キー、スペースキー、マウスを押さないでください。

たとえば、IP アドレス 172.16.1.10 を入力する場合、16 を入力した後にスペースを入力しないでください。1 を入力するために、次のピリオドの後ろにカーソルを置こうとしないでください。16 の後ろに直接ピリオドを入力してから、1.10 を入力します。ネットマスクに移動するには、スラッシュ (/) キーを押します。

## IPv6 アドレス

テキスト ボックスに IPv6 アドレスを入力するときは、IP アドレス内の数字の各グループをコロンで区切ってアドレスを入力します。IP アドレスを短縮するために、各数字グループの前にある 0 を削除し、2 つのコロン (::) を使用してアドレス内の隣接する 0 のグループに置き換えることができます。

IPv6 アドレスの詳細については、次を参照してください：IP アドレスについて。

#### 関連情報

IP アドレスについて

スラッシュ表記法について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索