関連トピック

# Management Server の設定について

WatchGuard Management Server により、分散型企業に配備した複数の Firebox や VPN トンネルを 1 つの管理インターフェイスから集中管理できます。Management Server として構成されているワークステーションは認証機関 (CA) としても機能します。

Quick Setup Wizard を使用して Firebox をセットアップすると、そのデバイスに関する管理サーバー設定を構成することができます。

1. Management Server の IP アドレス テキスト ボックスに、Management Server がパブリック IP アドレスを持つ場合はその IP アドレスを入力します。
   そうでない場合には、その Management Server 用のゲートウェイ Firebox のパブリック IP アドレスを選択します。
2. 共有シークレット と シークレットの確認 テキスト ボックスに、共有シークレットを入力します。
   ここで入力する共有シークレットは、このデバイスを Management Server configuration に追加するときに入力する共有シークレットと一致させる必要があります。
3. Management Server CA 証明書 テキスト ボックスに、証明書として CA-Admin.pem ファイルの内容を貼り付けます。このファイルは以下の場所にあります：
   \My Documents\My WatchGuard\certs\<デバイス_IP_アドレス>

Management Server の詳細については、次を参照してください：WatchGuard Management Server をインストールおよび設定する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索