関連トピック

# Mobile VPN with PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) を使用する Mobile Virtual Private Networking (Mobile VPN) は、リモート コンピュータと Firebox 背後のネットワーク リソース間にセキュアな接続を確立します。各 Firebox が同時にサポートできる最大ユーザー数は 50 です。Mobile VPN with PPTP ユーザーは、Firebox に対して、または RADIUS や VACMAN Middleware 認証サーバーに対して認証を実行できます。Mobile VPN with PPTP を使用するには、Firebox とリモート クライアント コンピュータを構成する必要があります。

Mobile VPN with PPTP の構成方法の詳細については、次を参照してください：

- Mobile VPN with PPTP の要件
- Mobile VPN with PPTP トンネル経由のインターネット アクセス オプション
- Mobile VPN with PPTP の構成
- PPTP 用クライアント コンピュータを準備する
- Mobile VPN with PPTP のトラブルシューティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索