関連トピック

# WINS および DNS サーバーを構成する

Mobile VPN クライアントは、共有 Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) のサーバーのアドレスを使用します。DNS はホスト名を IP アドレスに変換します。WINS は NetBIOS 名を IP アドレスに解決します。これらのサーバーは、Firebox または Firebox の信頼済みインターフェイスからアクセス可能にする必要があります。内部 DNS サーバーだけを使用するようにしてください。

モバイル VPN 接続上の検索に DNS がどのように使用されるかの詳細については、DNS および Mobile VPN を参照してください。

ネットワーク構成で、使用する WINS および DNS サーバーを指定できます。DNS 転送はモバイル VPN クライアントではサポートされていません。

DNS サーバーは 3 つまで追加できますが、モバイル VPN クライアントはリストの最初の 2つしか使用しません。

Fireware Web UI から、WINS および DNS サーバーを構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイスの構成 ページが表示されます。

1. DNS サーバー または WINS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーまたは WINS サーバーのプライマリ アドレスとセカンダリ アドレスを入力します。
2. 追加 をクリックします。
3. （任意）手順 2 〜 3 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. 保存 をクリックします。

WINS および DNS サーバーを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. WINS/DNS タブを選択します。
   [WINS/DNS] タブの情報が表示されます。

1. DNS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
2. 追加 をクリックします。
3. （任意）ステップ 3 〜 4 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. WINS サーバー テキスト ボックスに、WINS サーバーのプライマリおよびセカンダリ IPv4 アドレスを入力します。
5. OK をクリックします。

IPSec Mobile VPN クライアントの場合は、Firebox のネットワークの DNS 設定で指定されているドメイン名は、ドメイン名サフィックスとしては使用されません。VPN クライアントで DNS ドメイン名サフィックスを指定することができます。詳細については、次を参照してください：

- WatchGuard IPSec Mobile VPN クライアントで DNS を構成する
- Shrew Soft IPSec VPN クライアントで DNS を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索