関連トピック

# ルーティング情報プロトコル（RIP および RIPng）について

Routing Information Protocol (RIP) は、自己完結型ネットワーク (社内 LAN やプライベート WAN など) でのルーター情報の管理に使用されます。RIP では、ゲートウェイ ホストはそのルーティング テーブルを最も近いルーターに 30 秒ごとに送信します。このルーターがそのルーティング テーブルの内容を複数の隣接ルーターに送信します。

RIP は小規模ネットワークには最適です。これは、ルーティング テーブル全体を 30 秒ごとに送信することはネットワークに大きなトラフィック負荷がかかる場合があるため、また、 RIP テーブルが 15 ホップに制限されているためです。より大きなネットワークでは OSPF を使用することをお勧めします。

IPv4 ルーティングについては、RIP、RIP v1 および RIP v2 のバージョンが 2 つあります。RIP V1 は、ポート 520 上の UDP ブロードキャストを使用して、アップデートをルーティング テーブルに送信します。RIP v2 はマルチキャストを使用して、ルーティング テーブルのアップデートを送信します。IPv4 ルーティングの RIP の詳細については、次を参照してください：

- RIP コマンド
- RIP を使用して IPv4 ルーティング を構成する
- サンプル RIP ルーティング構成ファイル

IPv6 ルーティングについては、RIPng (次世代) を使用します。RIPng は、UDP ポート 521 を使用して、アップデートをルーティング テーブルに送信します。IPv6 の RIPng の詳細については、次を参照してください：

- RIPng コマンド
- RIPng を使用して IPv6 ルーティングを構成する
- サンプル RIPng ルーティング構成ファイル

#### 関連情報

RIP コマンド

RIP を使用して IPv4 ルーティング を構成する

サンプル RIP ルーティング構成ファイル

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索