関連トピック

# Quarantine Server を設定する

## Quarantine Server をインストールする

管理ステーションに Quarantine Server ソフトウェアをインストールしていることを確認してください。通常、これを実行するのは、WatchGuard System Manager のセットアップで、サーバー コンポーネントのインストールを選択したときです。これを実行しない場合は、次に説明されているように、インストーラを再度実行します：WatchGuard System Manager ソフトウェアをインストールするそして、Quarantine Server コンポーネントを選択します。

## WatchGuard Server Center セットアップ ウィザードを実行する

WatchGuard Server Center セットアップ ウィザードによって Quarantine Server およびインストールした他のサーバーをセットアップします。WatchGuard Server Center を初めて開くと、Setup Wizard が自動的に開始されます。

他の WatchGuard サーバーを構成してから Quarantine Server ソフトウェアをインストールする場合、WatchGuard Server Center を開始すると、ウィザードは自動的には起動されません。Quarantine Server を構成するには、WatchGuard Server Center を開き、 Quarantine Server を選択してWizard 実行をクリックします。

Quarantine Server ソフトウェアがインストールされているコンピュータで下記を行ってください。

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
   WatchGuard Server Center Setup Wizard が表示されます。
2. ウィザードの完了のために必要な情報があることを確認するには、ウィザードの最初のページ上の情報を確認します。次へ をクリックします。
3. 組織の名前を入力してください。次へ をクリックします。
4. すべての WatchGuard サーバーに対して使用する 管理者のパスフレーズ を入力して確認します。次へ をクリックします。
5. (オプション) ゲートウェイ Firebox の IP アドレスを入力します。追加 をクリックします。次へ をクリックします。
6. (オプション) Management Server のライセンス キーを入力します。次へ をクリックします。
7. (任意) Log Server Encryption key を入力します。次へ をクリックします。
8. 検疫メッセージが必要なドメインを入力します。追加 をクリックします。次へ をクリックします。
   たとえば、<ーザー名を> @example.com に送信されたメッセージを検疫するには、ドメイン名 example.com を入力します。
   ユーザーが Internet Explorer で検疫メッセージを確認する場合は、アンダースコアを含むドメイン名が指定されていないことを確認してください。
9. 設定を見直します。次へ をクリックします。
   ウィザードによりサーバーが構成されます。
10. 終了 をクリックしてウィザードを終了します。

詳細については、次を参照してください：WatchGuard サーバーを設定する。

## Quarantine Server 設定を構成する

Quarantine Server ソフトウェアがインストールされているコンピュータで下記を行ってください。

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
2. ユーザー名 と管理者の パスフレーズ を入力します。
3. サーバー ツリーで、Quarantine Server を選択します。
   Quarantine Server ページが表示されます。
4. ネットワークに応じて既定の設定を変更します。
   - サーバーの設定の変更方法については、次を参照してください：データベースおよび SMTP サーバー設定を構成する。
   - データベースのメンテナンスの設定の変更方法については、次を参照してください：削除の設定および承認済みドメインを構成する。
   - 通知の設定の変更方法については、次を参照してください：ユーザー通知設定を構成する。
   - ログ記録の設定の変更方法については、次を参照してください：Quarantine Server のログ記録の設定を構成する。
   - メールがどのように検疫するかを決めるルールを変更する方法については、次を参照してください：Quarantine Server ルールを構成する。
5. OK をクリックします。

## 電子メールを検疫するようにデバイスを構成する

Quarantine Server をインストールおよび構成したら、Firebox の構成を更新して、電子メールが Quarantine Server に送信されるようにする必要があります。

1. 次に説明されているように、Quarantine Server IP アドレスを構成します：デバイスにおける Quarantine Server の場所を定義する。
2. SMTP プロキシが電子メールを検疫するには、 spamBlocker および Gateway AntiVirus アクションを設定します。
   詳細については、次を参照してください：電子メールを検疫するために spamBlocker を構成するおよび 電子メールを検疫するために Gateway AntiVirus を構成する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索