関連トピック

# Windows XP で L2TP を構成および使用する

Windows XP には、ネイティブ VPN クライアントが含まれています。Windows XP VPN クライアントを使用して、Firebox に L2TP VPN 接続を行うことができます。

## L2TP 接続を構成する

L2TP VPN 接続する Windows XP コンピュータを準備するには、ネットワーク設定で L2TP 接続を構成する必要があります。

コントロールパネル表示および既存の設定に応じて正確な手順が若干異なる可能性があります。

クライアント コンピュータの Windows デスクトップから、以下の操作を実行します。

1. Windows の スタート メニューから、コントロールパネル > ネットワーク接続 の順に選択します。
2. 新しい接続の作成 を選択します。
   または、Windows Classic ビューで、新しい接続ウィザード をクリックします。
   新しい接続ウィザードが表示されます。
3. 次へ をクリックします。
4. ワークプレイスでネットワークに接続する を選択して、次へ をクリックします。
5. 仮想プライベート ネットワーク接続 を選択して、次へ をクリックします。
6. 新しい接続の名前 ("L2TP Mobile VPN" など) を入力して、次へ をクリックします。
   VPN サーバーの選択 ページが表示されます。
7. Firebox の外部インターフェイスのホスト名または IP アドレスを入力して、次へ をクリックします。
   完了の画面が表示されます。
8. デスクトップ上にショートカットを作成する場合は、 この接続へのショートカットをデスクトップに追加する を選択します。
9. 完了 をクリックします。
   接続 ダイアログ ボックスが表示されます。
10. プロパティ をクリックしこの接続の他のプロパティを編集します。
    プロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。
11. 全般 タブには New Connection Wizard で提供した IP アドレスが含まれています。Firebox の IP アドレスを変更しない限り、このタブでは何も変更する必要はありません。
12. オプション タブを選択します。
13. (任意) ユーザーがドメイン名を入力できるテキスト ボックスを提供する 接続 ダイアログ ボックスが必要な場合は、Windows のログオン ドメイン チェックボックスをオンにします。
    このチェックボックスが選択されている場合は、接続 ダイアログ ボックスは、ユーザー名とパスワード、ドメイン名の入力が求められます。
14. セキュリティ タブを選択します。
15. 詳細(カスタム設定) を選択します。設定 をクリックします。
16. データ暗号化 ドロップダウン リストで 暗号化が必要 を選択します。
17. 許可される唯一のプロトコルとして、Microsoft CHAP バージョン 2 を選択します。
18. OK をクリックして、セキュリティの設定を保存します。
19. セキュリティ タブで、IPSec 設定 をクリックします。
20. 事前共有キーを認証に使用する チェックボックスを選択します。
21. キー テキスト ボックスに、このトンネルの事前共有キーを入力します。この事前共有キーは、Firebox の Mobile VPN with L2TP の IPSec 設定で構成されている事前共有キーに一致させる必要があります。
22. OK をクリックします。
23. ネットワーク タブを選択します。
24. VPN の種類 ドロップダウン リストから、L2TP IPSec VPN を選択します。
25. 既定の PPP の設定または TCP/IP プロパティを変更しないでください。

## L2TP 接続を開始する

VPN 接続の名前は、クライアントコンピュータ上で、L2TP 接続を構成したときに使用した宛先名です。ユーザー名とパスワードは、L2TP-Users グループに追加したユーザーのいずれかを参照します。詳細については、次を参照してください。L2TP ユーザー認証について .

開始する前に、クライアント コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。

1. デスクトップに追加された新しい接続へのショートカットをダブルクリックします。
   または、コントロール パネル > ネットワーク接続 の順に選択し、仮想プライベート ネットワークの一覧から新しい接続を選択します。
2. 接続用のユーザー名およびパスフレーズを入力します。
3. 接続 をクリックします。

接続時に既定以外の認証サーバーを指定する方法の詳細については、次を参照してください：L2TP VPN クライアントから接続する.

#### 関連情報

Mobile VPN with L2TP トンネル経由のインターネット アクセス オプション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索