関連トピック

# Eメール設定を構成する

Dimension で電子メールの通知の送信を有効にするには、電子メールの設定 を構成する必要があります。システムの設定 > 構成 ページでは、Dimension で電子メールの送信を有効にし、電子メール サーバーの IP アドレス、ポートと暗号化の設定、および (必要に応じて) 電子メール サーバーに送信するための認証情報を指定できます。

暗号化設定を選択する際、選択するオプションは TLS 暗号化が使用されるかどうか、および TLS 暗号化の種類を指定します。使用可能な暗号化設定には次が含まれます：

- なし — TLS 暗号化は使用されません
- 許可 — TLS 暗号化が使用されます（使用可能な場合）
- 必須 — SMTP 接続には TLS 暗号化が必要です
- 検証に必要 — メッセージが TLS 暗号化されたセッション上に送信されるのは、リモート SMTP サーバー証明書が有効で、サーバー証明書名が既知のパターンに一致する場合のみです。証明書が検証に失敗した場合、メッセージは延期されます。

変更を加えることができるように構成のロックを解除するには、 をクリックします。
Dimension 構成のロック設定およびロック解除方法についての詳細は、Dimension 構成をロックおよびロック解除する を参照してください。

電子メール設定 セクションで以下の手順を実行します：

1. 送信電子メールを有効にする チェック ボックスを選択します。
2. 電子メール サーバー IP アドレス テキスト ボックスに、Dimension からの電子メールの送信に使用する電子メール サーバーの IP アドレスまたは FQDN を入力します。
3. ポート テキスト ボックスで、Dimension が電子メール サーバーにアクセスして電子メールを送信するために使用するポートを指定します。
4. 暗号化 ドロップダウン リストからオプションを選択します。
   - なし
   - 許可
   - 必須
   - 検証に必要
5. 電子メール サーバーが電子メールを送信するためにユーザー認証情報を必要とする場合:
   1. 電子メール サーバーにユーザー認証情報を送信 チェック ボックスを選択します。
   2. ユーザー名 テキスト ボックスに、電メール サーバーに送信するためのユーザー名を入力します。
   3. パスフレーズ テキスト ボックスに、電子メール サーバーに送信するためのパスフレーズを入力します。
6. 保存 をクリックします。

#### 関連情報

通知の設定を構成する

システムの設定を構成する

Dimension システム情報を変更する

Dimension ドメイン設定を変更する

Dimension システムで診断タスクを実行する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索