関連トピック

# Fireware OS v11.9 以降のトラフィック管理について

Fireware OS v11.9 以降のバージョンとそれより古いバージョンでは、トラフィック管理機能が異なります。

- トラフィック管理アクションには、以下の 3 種類があります。
  - すべてのポリシー — アクション設定が、アクションを使用するすべてのポリシーの合計帯域幅に適用されます。
  - ポリシーごと — アクション設定が、アクションを使用する各ポリシーに個別に適用されます。
  - IP アドレスごと — アクション設定が、アクションを使用するすべてのポリシーの各発信元 IP アドレスに個別に適用されます。
- トラフィック管理アクションは、特定の Firebox インターフェイスに限定されません。
- ポリシーによって管理されるフォワード トラフィックおよびリバース トラフィックに、別々のトラフィック管理アクションを割り当てることができます。
- トラフィック管理アクションは、ポリシーの他に、アプリケーションやアプリケーションのカテゴリに適用することができます。
- Firebox System Manager の Traffic Manager タブに、詳細なトラフィック管理統計が表示されます。
- Fireware Web UI のトラフィック管理 システムステータス タブに、詳細なトラフィック管理統計が表示されます。

デバイスを Fireware OS v11.8.x 以前のバージョンから Fireware OS v11.9 にアップグレードすると、既存のトラフィック管理アクションが構成から削除されます。アップグレードした後に、トラフィック管理を再度構成する必要があります。

構成可能なトラフィック管理アクションの最大数は、デバイス モデルによって異なります：

- XTM 2 シリーズ、XTM 3 シリーズ、Firebox T10、T30、Firebox M200 — 100
- XTM 5 シリーズ、XTM 8 シリーズ、XTMv、FireboxV、Firebox M300、Firebox T50、T70 — 300
- XTM 800 シリーズ以上、Firebox M400、M440、M500 — 500

Fireware OS v11.9 以降でトラフィック管理を構成および監視する方法の詳細については、次を参照してください：

- v11.9 以降でトラフィック管理アクションを定義する
- ポリシーにトラフィック管理アクションを追加する
- Application Control でトラフィック管理を使用する
- トラフィック管理アクション別に帯域幅を監視する

#### 関連情報

Fireware OS v11.8.x 以下のトラフィック管理について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索