関連トピック

# WatchGuard Wi-Fi Cloud について

WatchGuard Wi-Fi Cloud は、AP デバイス構成、セキュリティ、およびモニタリング用の強力なクラウドベースのエンタープライズ ワイヤレス管理ソリューションです。

WatchGuard Wi-Fi クラウドサービスを使用して、以下の AP デバイスモデルを構成できます：

- AP120
- AP320
- AP322
- AP420

## WatchGuard Wi-Fi Cloud を使用して AP デバイスを管理する

WatchGuard Wi-Fi Cloud を使用して AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスを構成、管理する方法については、WatchGuard ウェブサイトの WatchGuard Wi-Fi Cloud ドキュメンテーション ページのリソースを参照してください。

WatchGuard Wi-Fi Cloud を使用してネットワーク上で AP デバイスを管理する場合、AP デバイスがネットワークに接続されており、かつ以下のドメインに接続するために HTTP TCP ポート 80 と 443、および UDP ポート 3851 で通信できることを確認します。

- redirector.online.spectraguard.net
- *.mojonetworks.com
- *.cloudwifi.com
- *.airtightnetworks.com

これらのポリシーおよびプロキシ設定により、WatchGuard Wi-Fi Cloud へのアクセスを促進できます：

WG-Cloud-Managed-Wi-Fi パケット フィルタ ポリシー

WatchGuard Wi-Fi Cloud を使用して AP デバイスを管理する場合、AP デバイスはネットワークに接続されている必要があり、かつ WatchGuard Wi-Fi クラウド サービスに接続するために HTTP TCP ポート 80 と 443、および UDP ポート 3851 で通信できる必要があります。Firebox (Fireware OS V11.11.4 以降) の事前定義された WG-Cloud-Managed-WiFi パケット フィルタ ポリシーには、WatchGuard Wi-Fi Cloud ドメインに必要なポートが含まれます。

HTTP プロキシ例外

WatchGuard Wi-Fi クラウドサービスのドメイン名は、Firebox の HTTP プロキシ例外リストに既定で含まれます。これにより、Firebox 配下から接続した際のクラウドサービスおよび HTTP プロキシ間の通信問題が防止されます。詳細については、次を参照してください：HTTP プロキシ：例外。

HTTPS ドメイン名ルール

WatchGuard Wi-Fi クラウドのドメイン名は、Firebox の HTTP プロキシドメイン名リストに含まれます。これにより、ドメインへアクセスし、HTTPS コンテンツのインスペクションをバイパスすることで Firebox 配下における クラウドサービスおよび HTTPS プロキシ間の通信問題を防止することができます。詳細については、次を参照してください：HTTPS プロキシ：ドメイン名ルール。

を作成する

WatchGuard Wi-Fi クラウドサービスのドメイン名は、Firebox の ブロックされたサイトの例外リストに既定で含まれます。これにより、Firebox 配下から接続した際のクラウドサービスの通信問題が防止されます。詳細については、次を参照してください：ブロックされたサイトの例外を作成する。

## ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスをローカルで管理する

WatchGuard Wi-Fi Cloud を使用していない場合、Firebox 上でゲートウェイ ワイヤレス コントローラ を使用して AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスをローカルで管理することができます。

### ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーを使用して AP デバイスをペアリングする

出荷時の既定設定の場合、AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスは最初 WatchGuard Wi-Fi Cloud に接続を試みます。AP デバイスがアクティブ化されておらず、かつクラウド管理用にプロビジョニングされている場合、AP デバイスは数分間、引き続きクラウドサービスに接続を試みます。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの アクセスポイント ページの ペアリングされていないアクセスポイント セクションに AP デバイスが表示されると、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーにデバイスをペアリングできます。

デバイス検出とペアリングの情報については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーを AP デバイスに正常にペアリングすると、AP デバイスを出荷時既定設定を行わない限り、WatchGuard Wi-Fi Cloud に接続を試みることはありません。

### クラウド管理の AP デバイスをゲートウェイ ワイヤレス コントローラーを使用してローカルで管理するよう変更する

クラウド管理の AP デバイスをローカル管理に変更する方法については、WatchGuard ナレッジベースの クラウド管理の AP120 または AP320 デバイスをローカル管理の AP デバイスに変更する方法 を参照してください。

### ローカル管理の AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスでサポートされていない機能

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーによりローカル管理されている AP120、AP320、AP322、および AP420 デバイスでは、以下の機能がサポートされていません：

- 高速ハンドオーバー
- LED 制御
- クライアント制限
- 外部 Syslog サポート
- ローカル Web UI アクセス
- AP420 サード スキャニングラジオ

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索