関連トピック

# ファイアウォール認証

ユーザーの認証を有効にするにはユーザー アカウントおよびグループを作成します。ユーザーがコンピュータまたはスマートフォンの Web ブラウザで認証ポータルに接続し、Firebox への認証を行うと、ユーザー認証とコンピュータの IP アドレスを使用して、コンピュータが送受信するトラフィックにポリシーが適用されるかどうかを調べます。

Firebox ユーザー アカウントを作成し、

1. Firebox の認証に新規ユーザーを定義する。
2. Firebox の認証に新規グループを定義する 新しいユーザーをグループに入れます。
3. Firebox ユーザー名のリストまたは Firebox グループのリストを宛先または発信元とするトラフィックだけを許可するポリシーを作成します。
   このポリシーは、パケットの発信元または宛先が、認証されたユーザーの IP アドレスである場合にだけ適用されます。

グループにユーザーを追加してユーザーのトラフィックを管理するポリシーを作成した後、ユーザーはコンピュータまたはスマートフォンの Web ブラウザを開いて Firebox への認証を受けることができます。

IPv4 または IPv6 アドレスの Firebox を構成した場合、IPv4 または IPv6 アドレスを使って、ポート 4100 上のデバイスに対して認証することができます。

ポート 4100 上で HTTPS 接続を使用して Firebox への認証を行うには、次の手順を実行します：

1. Web ブラウザを開き、https://<デバイスの IP アドレス>:4100 にアクセスします。
   ログイン ページが表示されます。

1. ユーザー名 と パスワード を入力します。
2. Domain ドロップダウン リストから、認証に使用するドメインを選択します。
   1 つ以上のドメインから選択できる場合だけ、このフィールドが表示されます。
3. ログイン をクリックします。

ユーザー認証情報が有効な場合、ユーザーが認証されます。

Firewall 認証は、シングルサインオン (SSO) の手順を実施し、シングルサインオン (SSO) セッションからのユーザー認証情報を Firewall 認証を選択したユーザ認証情報と IP アドレスに置き換えます。シングルサインオン (SSO) の構成方法に関する詳細は、次を参照してください：Active Directory（シングルサインオン / SSO）について。

#### 関連情報

ユーザー認証について

Firebox アカウントのロックアウト設定を構成する

構成にポリシーを追加する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索