関連トピック

# IPv6 サポートについて

Fireware は IPv6 トラフィックの多くの機能をサポートしています。

- IPv6 アドレス指定 — Firebox が混合ルーティング モードで構成されている場合は、外部、信頼済み、任意、またはカスタムの各インターフェイスに静的 IPv6 アドレスを追加することができます。これには、VLAN、ブリッジ、およびリンク アグリゲーション インターフェイスが含まれます。
  詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスに IPv6 を構成する および 信頼済みインターフェイスまたはオプショナル インターフェイスに IPv6 を構成する。
- IPv6 DNS サーバー — IPv6 アドレスを追加して、DNS サーバーを指定できます。
- IPv6 静的ルート — IPv6 ホストまたはネットワークの静的ルートを追加できます。
- IPv6 動的ルーティング プロトコル — RIPng、OSPFv3、および BGP。
- IPv6 BOVPN 仮想インターフェイス ルート — IPv4 BOVPN 仮想インターフェイス経由で IPv6 ルートを追加することができます。
- IPv6 デバイス管理 — 静的 IPv6 アドレスを使って Firebox に接続し、Fireware Web UI または CLI を使って Firebox を管理することができます。静的 IPv6 アドレスを使って WatchGuard System Manager からFirebox に接続することはできません。
- 診断ログ記録 — IPv6 広告の診断ログのレベルを設定することができます。
  診断ログのレベルの構成方法については、次を参照してください：診断ログ レベルを設定する。
- IPv6 Ping — Firebox System Manager 診断タスクで、IPv6 アドレスに対して ping を実行することができます。
- パケット フィルタ ポリシー — パケット フィルタ ポリシーで IPv6 アドレスを指定できます。
- MAC アクセス制御 — IPv6 トラフィックと IPv4 トラフィックの両方に適用されます。
- 同じインターフェイスにより送受信されたトラフィックの検査 — IPv6 トラフィックと IPv4 トラフィックの両方に適用されます。
- ブロックされたサイトと例外 — ブロックされたサイトや例外を定義する際には IPv6 アドレスを指定することができます。
- ブロックされたポート — IPv6 トラフィックと IPv4 トラフィックの両方に適用されます。
- TCP SYN 設定 — グローバル設定の TCP SYN パケットと接続状態検証を有効化する 設定は、IPv6 と IPv4 の両方のトラフィックに適用されます。
- Application Control
- Intrusion Prevention Service
- DHCPv6
- FireCluster
- フラッド攻撃の防止 — フラッド攻撃をブロックする既定のパケット処理の設定は、IPv6 と IPv4 の両方のトラフィックに適用されます。
- 認証 — IPv6 アドレスはファイアウォール認証に使用できます。
- プロキシ ポリシー
- すべての WatchGuard 登録サービス

その他のすべてのネットワーキングおよびセキュリティの機能は、IPv6 トラフィックではサポートされていません。これは以下の項目を含みます。

- 認証 — シングル サインオン、Terminal Services、VPN サポート、RADIUS と SecurID サーバーの完全修飾ドメイン名 (FQDN)、ユーザーの認証ページへの自動リダイレクト
- フラッド防止以外の既定のパケット処理
- Multi-WAN
- サーバー負荷分散
- トラフィック管理と QoS
- ドロップイン モード
- ブリッジ モード
- NAT
- MAC/IP アドレス バインド
- Branch Office VPN
- Mobile VPN
- ワイヤレスおよびモデム

サポートされている IPv6 機能のリスト中にない機能は、IPv6 トラフィックでサポートされていません。

WatchGuard は、Fireware OS にその他の IPv6 サポートを引き続き追加していく予定です。WatchGuard IPv6 ロードマップの詳細については、http://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/ipv6-readiness を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索