関連トピック

# ネットワーク設定を確認する

Firebox を構成するには、ネットワークに関する情報を知ることが必要です。下記のセクションでは、知っておく必要があるネットワーク設定とその調べ方を説明します。

## ネットワーク アドレス指定要件

インストールを開始する前に、IP アドレスを取得する方法を確認する必要があります。この情報は、インターネット サービス プロバイダ (ISP) または企業のネットワーク管理者から得ることができます。コンピュータで使用するのと同じ方法で、Firebox をインターネットに接続します。例えば、ブロードバンド接続でコンピュータを直接インターネットに接続する場合は、コンピュータとインターネット間に Firebox を配置し、コンピュータのネットワーク構成を使用して Firebox 外部インターフェイスを構成できます。

Firebox 外部インターフェイスを構成するには、静的 IP アドレス、DHCP、または PPPoE を使用できます。ネットワークアドレスの詳細については、次を参照してください：外部インターフェイスを構成する。

工場出荷時状態の構成では、Firebox は DHCP (動的ホスト設定プロトコル) を使用して IP アドレスをコンピュータに割り当てます。DHCP を使用するようにコンピュータを設定して、その後、デバイスに接続してアドレス指定を管理できます。Firebox の信頼済み IP アドレスと同じネットワーク上にある静的 IP アドレスをコンピュータに指定することもできます。詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI へのコンピューターの接続を有効化する。

## TCP/IP のプロパティを見つける

ネットワークのプロパティについて知るためには、ネットワーク上の自分のコンピュータや他のコンピュータの TCP/IP のプロパティを参照します。Firebox をインストールするには以下の情報が必要です:

- IP アドレス
- サブネットマスク
- 既定のゲートウェイ
- コンピュータの IP アドレスが静的 IP アドレスか動的 IP アドレスか
- プライマリ DNS サーバーおよびセカンダリ DNS サーバーの IP アドレス

ISP によってコンピュータに割り当てられた IP アドレスが 10、192.168、または 172.16～172.31 で始まる場合、その ISP は NAT (ネットワーク アドレス変換) を使用しており、割り当てられた IP アドレスはプライベート アドレスです。Firebox の外部 IP アドレスには、パブリック IP アドレスを与えることをお勧めします。プライベート IP アドレスを使用する場合は、仮想プライベート ネットワークなど、一部の機能に問題が生じる可能性があります。

Windows 7 で現在の TCP/IP プロパティを調べる

1. スタート > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンド プロンプト の順に選択します。
   コマンド プロンプト ダイアログ ボックスが表示されます。
2. コマンド プロンプトで、「ipconfig /all」と入力し、Enter キーを押します。
3. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

Microsoft Windows 8 および Windows 10 で現在の TCP/IP プロパティを調べる

1. Windows 8 の スタート ページに、command と入力します。
2. アプリ検索結果リストで、コマンド プロンプト をクリックします。
   コマンド プロンプト ダイアログ ボックスが表示されます。
3. コマンド プロンプトで、「ipconfig /all」と入力し、Enter キーを押します。
4. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

Macintosh OS X 10.x で現在の TCP/IP のプロパティを調べる

1. Apple メニュー > システム環境設定 の順に選択するか、または ドック からアイコンをクリックします。
   システム環境設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ネットワーク アイコンをクリックします。
   ネットワーク 設定ウィンドウが表示されます。
3. インターネット接続に使用するネットワーク アダプタを選択します。
4. そのネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

その他のオペレーティング システム (Unix、Linux) で TCP/IP のプロパティを調べる

1. 使用しているオペレーティング システムのガイドを参照して、TCP/IP の設定を調べます。
2. プライマリ ネットワーク アダプタについて表示された値を記録します。

## PPPoE 設定を調べる

IP アドレスを割り当てるのに ISP が Point to Point Protocol over Ethernet (PPPoE) を使用している場合は、この情報を取得する必要があります：

- ログイン名
- ドメイン (任意)
- パスワード

#### 関連情報

外部インターフェイスを構成する

Fireware Web UI へのコンピューターの接続を有効化する

ネットワークとネットワーク セキュリティについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索