関連トピック

# ワイヤレス配置

十分なワイヤレス到達範囲、そして環境内のすべてのユーザーが十分な強度のワイヤレス信号を受信することを確実化するため、次に挙げる WatchGuard AP デバイスの設置場所と配置に関するガイドラインを検討してください。

- 最大限の信号到達範囲を実現するため、AP デバイスは、角、壁その他の物理的障害物を避けて中心部に設置します。
- ワイヤレス ネットワークにおいて、全体として最適な受信信号強度とパフォーマンスを実現するため、AP デバイスは高い場所に設置します。
- 概して、1 つの AP デバイスで最大約 2000 ft2 をカバーすることができますが、これは物理環境や無線干渉によって左右されます。

- テレビ、電子レンジ、コードレス電話、エアコン、扇風機、およびその他信号の干渉を発生させる可能性のある電子機器付近に AP デバイスを設置していないことを確認します。
- 複数の AP デバイスを設置する場合はデバイス間の間隔を十分にあけて、可用ワイヤレス ネットワーク エリアで最大限の受信範囲が得られるようにします。ワイヤレス範囲が複数階に及ぶ場合、デバイスの位置をずらして垂直･水平両方向の空間をカバーします。

## ワイヤレス配備マップを使用して AP デバイスを配置する

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの ワイヤレス配備マップ 機能を使用して、ワイヤレス ネットワークをシミュレーションした物理ビューを提供することで、AP デバイスを最適な場所に配置して受信範囲を最大に拡張することができます。

ワイヤレス マップ機能の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する.

ワイヤレス マップ機能を AP デバイスの配置に役立てる方法の詳細については、次を参照してください：ワイヤレス配備マップを表示する.

#### 関連情報

ワイヤレス モードおよびチャンネル

ワイヤレス環境要素

ワイヤレス サイト調査

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索