関連トピック

# FireCluster の詳細設定を構成する

Policy Manager では、FireCluster 構成 ダイアログ ボックス内の 詳細設定 タブには、ログ記録と通知の設定が含まれており、喪失ハートビートのしきい値を調整することができます。

## ポリシーのログ記録および通知を構成する

ログ メッセージは、常に FireCluster イベントに対して作成されます。

FireCluster フェールオーバーおよびフェールバック イベントの通知設定を構成するには、次の手順を実行します。

1. 通知 をクリックします。
2. 通知方法を選択します： SNMP トラップ、電子メール メッセージ、またはポップアップ ウィンドウ。

通知設定の詳細については、次を参照してください：ログ記録と通知の基本設定を行う。

FireCluster イベントの診断ログ レベルを設定するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 設定 > ログ記録 の順に選択します。
2. 診断ログ レベル をクリックします。

診断ログ記録の詳細については、次を参照してください：診断ログ レベルを設定する。

## 喪失ハートビートのしきい値を変更する

このクラスタ マスターは、プライマリ クラスタ インターフェイスとバックアップ クラスタ インターフェイスで VRRP ハートビート パケットを 1 秒に 1 回送信します。喪失ハートビートしきい値 は、FireCluster フェールオーバーがトリガされる前に、連続するハートビートのうち、バックアップ マスターで受信されなかったハートビートの数を判断します。

既定の喪失ハートビートしきい値のデフォルト値である 3 は、大部分の FireCluster 構成に最適です。このデフォルト値を変更する前に、フェールオーバーの正当な原因をすべて除去します。その他の原因で喪失ハートビートが発生しているかどうかを、ログ メッセージで確認します。前セクションで説明されている通り、喪失ハートビートの原因を表示するために診断ログのレベルを一時的に増加させる必要がある場合があります。

説明されていない原因不明のフェールオーバーが FireCluster で発生した場合、喪失ハートビートのしきい値を増加させてクラスタを安定させる試みを行うことができます。喪失ハートビートの最大値は、10 です。

喪失ハートビートのしきい値を変更するには、次の手順に従います:

喪失ハートビートしきい値 テキスト ボックスにて、 3～10 の値を入力または選択します。

## FireCluster フェールオーバーの基準としてハードウェア ステータスを使用する

FireCluster フェールオーバーは、各クラスタ メンバーの加重平均指数 (WAI) の比較に基づいてトリガーさせることができます。デフォルト値では、ハードウェアの健全性指数 (HHI) は WAI 算出で使用されません。

加重平均指数の計算に使用する HHI を有効にするには以下の手順を実行します：

FireCluster フェールオーバーの基準としてハードウェア ステータスを使用する チェックボックスを選択します。

ハードウェアの健全性の指標と WAI の計算についての詳細は、次を参照してください：クラスタの状態を監視する。

関連情報

FireCluster フェイルオーバーについて

クラスタの状態を監視する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索