関連トピック

# 信頼済みまたは任意のインターフェイスを構成する

信頼済みインターフェイスまたは任意インターフェイスは、Firebox と組織の外にあるネットワーク間を接続するために使用されます。

Fireware Web UI を使用して、現在接続しているインターフェイスの IP アドレスを変更している場合は、Web UI への接続が失われる可能性があります。

信頼済みネットワークまたは任意ネットワークのインターフェイスを構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   [ネットワーク設定] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
   インターフェイス構成ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス名 (エイリアス) テキスト ボックスの既定の名前を使用することも、ネットワークをより的確に表す名前に変更することもできます。
   この名前は、インターフェイス名に対してだけでなく、すべての Mobile VPN グループ名およびトンネル名に対しても一意にする必要があります。このエイリアスは、プロキシ ポリシーなどの他の機能と使用して、このインターフェイスのネットワーク トラフィックを管理します。
4. (任意) インターフェイスの説明 テキスト ボックスに、インターフェイスの説明を入力します。
5. インターフェイスの種類 ドロップダウン リストから、信頼済み または 任意 を選択します。
6. IP アドレス テキスト ボックスに、IPv4 アドレスをスラッシュ表記で入力します。信頼済みネットワークおよび任意ネットワークを使用する IP アドレスの詳細については、次を参照してください：プライベートIP アドレスについて。
7. 他のインターフェイス設定を構成します。
   - 信頼済みインターフェイスまたは任意インターフェイスに接続しているクライアントに IPv4 アドレスを自動的に割り当てる方法の詳細ついては、次を参照してください：IPv4 DHCP サーバーを構成する または DHCP 中継を構成する。
   - 単一の物理ネットワーク インターフェイスで複数の IPv4 アドレスを使用する方法の詳細については、次を参照してください：セカンダリ ネットワーク (secondary network) IP アドレスを追加する。
   - IPv6 アドレスを使用するようにインターフェイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：信頼済みインターフェイスまたはオプショナル インターフェイスに IPv6 を構成する。
8. 保存 をクリックします。

信頼済みネットワークまたは任意ネットワークのインターフェイスを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. インターフェイスを選択して、構成 をクリックします。
   インターフェイス設定 ダイアログ ボックスが表示されます。
3. インターフェイス名 (エイリアス) テキスト ボックスの既定の名前を使用することも、ネットワークをより的確に表す名前に変更することもできます。
   この名前は、インターフェイス名に対してだけでなく、すべての Mobile VPN グループ名およびトンネル名に対しても一意にする必要があります。このエイリアスは、プロキシ ポリシーなどの他の機能と使用して、このインターフェイスのネットワーク トラフィックを管理します。
4. (任意) インターフェイスの説明 テキスト ボックスに、インターフェイスの説明を入力します。
5. インターフェイスの種類 ドロップダウン リストから、信頼済み または 任意 を選択します。
6. IP アドレス テキスト ボックスに、IPv4 アドレスをスラッシュ表記で入力します。信頼済みネットワークおよび任意ネットワークを使用する IP アドレスの詳細については、次を参照してください：プライベートIP アドレスについて。
7. 他のインターフェイス設定を構成します。
   - 信頼済みインターフェイスまたは任意インターフェイスに接続しているクライアントに IPv4 アドレスを自動的に割り当てる方法の詳細ついては、次を参照してください：IPv4 DHCP サーバーを構成する または DHCP 中継を構成する。
   - 単一の物理ネットワーク インターフェイスで複数の IPv4 アドレスを使用する方法の詳細については、次を参照してください：セカンダリ ネットワーク (secondary network) IP アドレスを追加する。
   - IPv6 アドレスを使用するようにインターフェイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：信頼済みインターフェイスまたはオプショナル インターフェイスに IPv6 を構成する。
8. OK をクリックします。

#### 関連情報

共有インターフェイスの設定

詳細インターフェイス設定について

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索