関連トピック

# AP デバイス ステータスを監視する

Firebox で管理されている WatchGuard AP デバイスのモニタ、再起動、更新、およびその他のアクションを行うことができます。

AP デバイスをモニタするには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示されます。
2. 概要 タブを選択します。

概要 セクションには、AP デバイスのステータス概要と、使用可能なファームウェアのバージョンが表示されます。上部パネル セクションには、AP デバイスを経由するトラフィックのリアルタイム データが表示されます。詳細については、次を参照してください：ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）。

1. アクセスポイント タブを選択します。

1. 次のセクションの説明に従って、AP デバイスを監視します。

AP デバイスをモニタするには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. Firebox の Firebox System Manager を開きます。
2. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの概要および詳細情報が表示されます。
3. アクセスポイント タブを選択します。

1. 次のセクションの説明に従って、AP デバイスを監視します。

## AP 接続ステータスと稼働時間を確認する

ステータス 列では、ペアリングした各 AP デバイスのステータスを確認できます。

- オンライン — AP デバイスは有効化されており、Firebox と通信可能です。
- 信頼されていない — AP デバイスが信頼状態にありません。詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。
- 到達不能 — AP デバイスは Firebox から通信できません。
- 検出 — AP デバイスは Firebox により発見されましたが、まだオンライン ステータスではありません。
- ファームウェアを更新中 — AP デバイスファームウェアの更新中です。
- 構成を更新中 — AP デバイス構成の更新中です。
- 認証中 — AP デバイスはゲートウェイ ワイヤレス コントローラーへ認証中です。ステータスが 認証中 から オンライン に変更されない場合、AP デバイスのパスフレーズとゲートウェイ ワイヤレス コントローラーのパスフレーズが一致していない可能性があります。パスフレーズの不一致を解決する方法の詳細については、次を参照してください：AP デバイス パスフレーズについて。
- クラウド管理 — ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーではなく WatchGuard Wi-Fi Cloud で管理されているネットワーク上の AP デバイス。

アクセスポイント タブから、以下を実行できます：

稼働時間 列では、AP デバイスがオンライン状態にある時間を確認できます。

正確な 稼働時間 を得るには、AP デバイスからインターネットへの NTP トラフィックを許可するポリシーを Firebox に追加する必要があります。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス要件および制限。

## AP の電波周波数とチャンネルを確認する

無線 1 と 無線 2 列では、各 AP デバイスの無線が使用する電波周波数、チャンネル、送信電力を確認できます。セカンダリ チャンネル情報がある場合は、それも表示されます。

各電波は、選択された帯域から、静かなチャンネルを自動選択します。電波は、帯域、ワイヤレスモード、チャンネル幅、および国のゲートウェイ ワイヤレス コントローラー設定で指定した要件を満たす、利用可能なチャンネルを選びます。

無線設定の詳細については、次を参照してください：AP デバイス無線設定を構成する。

## AP デバイスのネットワーク統計を確認する

送信、受信 および 合計 列には、各 AP デバイスが最後に再起動されたときから送受信したデータがキロバイト単位で表示されます。

ネットワーク ステータス レポートには、選択した AP デバイスから収集したより詳細な未処理のネットワーク統計情報が表示されます。これには、AP デバイスのインターフェイス統計 (名前、MAC および/または IP アドレス、トラフィック カウンター)、ルーティング テーブル、ARP テーブルが含まれます。この情報は AP デバイス構成のトラブルシューティングを行うときに役立ちます。

AP デバイスのネットワーク統計を表示するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラダッシュボード ページが表示されます。
2. アクセスポイント タブを選択し、AP デバイスを選択します。
3. アクション ドロップダウン リストから、ネットワーク統計 をクリックします
   ネットワーク統計ページに、選択した AP デバイスからの統計が表示されます。
4. メインの ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページに戻るには、戻る をクリックします。

AP デバイスのネットワーク統計を確認するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します。

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
2. アクセスポイント タブを選択し、AP デバイスを選択します。
3. アクション ドロップダウン リストから、ネットワーク統計 をクリックします。
   ネットワーク統計ダイアログ ボックスに、選択した AP デバイスの統計が表示されます。
4. 統計を更新するには、更新 をクリックします。

## AP デバイスのログ メッセージを確認する

規定では、各 AP デバイスは最近の syslog ログ メッセージをローカルで保存します。AP デバイスから外部 syslog サーバーに syslog メッセージを送信するように構成されていても、AP デバイスで最近の syslog メッセージを確認することができます。

AP デバイスで syslog メッセージを確認するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラダッシュボード ページが表示されます。
2. アクセスポイント タブを選択し、AP デバイスを選択します。
3. アクション ドロップダウンリストから、ログ メッセージ をクリックします。
   ログ メッセージ ページに、選択した AP デバイスからのログ メッセージが表示されます。
4. メインの ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページに戻るには、戻る をクリックします。

AP デバイスの syslog メッセージを確認するには、Firebox System Manager から以下の手順を実行します：

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブを選択します。
2. アクセスポイント タブを選択し、AP デバイスを選択します。
3. アクション ドロップダウンリストから、ログ メッセージ をクリックします。
   選択された AP デバイスからのログ メッセージが含まれるログ メッセージ ダイアログ ボックスが表示されます。
4. ログ メッセージのリストを更新するには、更新 をクリックします。
5. ログ メッセージ ダイアログ ボックスを閉じるには、閉じる をクリックします。

AP デバイスのログ メッセージに正確なタイム スタンプを得るには、AP デバイスからインターネットへの NTP トラフィックを許可するポリシーを Firebox に追加する必要があります。詳細については、次を参照してください：WatchGuard AP デバイス要件および制限。

## AP デバイスの電源 LED を点滅させる

特定の AP デバイスを特定するために、電源 LED を点滅させることができます。このユーティリティは、AP デバイスがワイヤレス アクティビティを使用しているのを隠すために、LED を無効化する オプションを使用してからステルス モードで稼働している場合に便利です。

この機能は、P100、AP102、AP200、および AP300 デバイスでのみサポートされています。

AP デバイスの LED を無効化する方法の詳細については、次を参照してください：AP デバイス設定を構成する。

AP デバイスの電源 LED を点滅させるには、Fireware Web UI の ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー ダッシュボード ページから以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、電源 LED を点滅 をクリックします。
   電源 LED が数分間グリーンに点滅します。

AP デバイスの電源 LED を点滅させるには、Firebox System Manager の ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブから以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウンリストから、電源 LED を点滅 をクリックします。
   電源 LED が数分間グリーンに点滅します。
3. Firebox の構成パスフレーズを入力します。
4. OK をクリックします。

## AP デバイスを再起動する

特定の AP デバイスを選択して再起動することも、複数の AP デバイスを選択して、それらがオンラインの場合は同時に再起動することもできます。

デバイスを再起動すると、構成が再ロードされ、自動チャンネル選択が行われます。

自動再起動をスケジュールするには、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

AP デバイスを再起動するには、Fireware Web UI のゲートウェイ ワイヤレス コントローラ のダッシュボードページから以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、1 台または複数の AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、再起動 をクリックします。
3. はい をクリックして再起動を確定します。

AP デバイスを再起動するには、Firebox System Manager のゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブから以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、1 台または複数の AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、再起動 をクリックします。
3. Firebox の構成パスフレーズを入力します。
4. OK をクリックします。

AP デバイスの再起動中は、そのAP デバイスの ステータス 列に 到達不能 と表示されます。AP デバイスの再起動中が完了すると、その AP デバイスの ステータス の列に オンライン と表示されます。

AP デバイスのリセット ボタンを使用して再起動することもできます。AP デバイスを再起動するには、リセット ボタンを少しの間 (5 秒以内) 押さえて放します。

## AP デバイスを更新する

Fireware Web UI からゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ダッシュボード ページにアクセスし、インストール済みで使用可能な AP デバイス ファームウェアのバージョン情報を確認することができます。詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

Firebox System Manager からゲートウェイ ワイヤレス コントローラにアクセスし、インストール済みで使用可能な AP デバイス ファームウェアのバージョン情報を確認することができます。詳細については、次を参照してください：AP デバイス ステータスを監視する。

Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラーで利用可能な AP ファームウェアを管理するには、ファームウェアを管理する をクリックします。詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーで AP デバイスファームウェアを更新する。

特定の AP デバイスを選択して再起動することも、複数の AP デバイスを選択して、それらがオンラインの場合は同時に更新することもできます。

AP デバイスのファームウェアを現在使用可能なバージョンに更新するには、Fireware Web UI のゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページから以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、1 台または複数の AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、アップグレード をクリックします。
3. はい をクリックして、AP デバイスの更新を確認します。

Firebox System Manager でゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブから AP デバイスのファームウェアを現在使用可能なバージョンに更新するには、以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、1 台または複数の AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウンリストから、アップグレード をクリックします。
3. Firebox の構成パスフレーズを入力します。
4. OK をクリックします。

AP デバイスの再起動中は、そのAP デバイスの ステータス 列に 到達不能 と表示されます。AP デバイスの再起動中が完了すると、その AP デバイスの ステータス の列に オンライン と表示されます。

ファームウェアの更新中に AP デバイスの電源を遮断しないでください。ファームウェアの更新中に電源を遮断すると、AP デバイスがフェールセーフ モードで起動する可能性が生じます。AP デバイスがフェールセーフ モードに入ると、AP デバイスのアクセスポイント Web UI はデバイスのファームウェアの更新オプションだけ提供します。AP デバイスのフェールセーフ モードと復元の詳細については、WatchGuard ナレッジベースを参照してください：

## AP デバイスを信頼する

出荷時規定設定、未承認、または安全性が損なわれた AP デバイスによる潜在的なセキュリティ問題を防止するため、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーは信頼されていない AP デバイスを管理またはモニタしません。詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。

AP デバイスを信頼するには、以下の手順を実行します：

1. 1 つ以上の AP デバイスを選択してください。
2. アクション を選択します。
3. 信頼済みとマーク を選択します。

## 信頼ストアをリセットする

AP デバイスが改ざんされている、リセットされている、または制御下にないなどで AP デバイスの安全性が損なわれていると思われる場合は、信頼ストアをリセットすることをお勧めします。

詳細については、次を参照してください：AP デバイスの信頼ストア。

## パスワードを表示

自動パスフレーズ管理が有効化されている場合、AP デバイスのパスフレーズを表示できます。

パスフレーズを表示するには、次の操作を行います。

1. AP デバイス を選択します。
2. アクション を選択します。
3. パスワードを表示 を選択します。

詳細については、次を参照してください：AP デバイス パスフレーズについて。

## AP デバイスを出荷時の既定設定にリセットする

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーから、AP デバイスを出荷時の規定設定にリセットできます。AP デバイスをリセットすると、ペアリングが解除されます。

AP デバイスをリセットするには、以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、AP デバイスを選択します。
2. アクション ドロップダウン リストから、工場出荷時の既定設定へリセット を選択します。

## サイト調査を完了する

AP デバイスでサイト調査を実施し、同じエリアで稼働する他のワイヤレス アクセスポイントを検出することができます。サイト調査を完了する際には、AP デバイスの無線がワイヤレス チャンネルをスキャンし、その他のワイヤレス アクセスポイントを検索します。サイト調査により、ローカルのワイヤレス アクセスポイントがすべて検出されます。これには、他の WatchGuard AP デバイスや WatchGuard Firebox ワイヤレス デバイスが含まれます。AP デバイスの無線によるサイト調査スキャンを実施する前に、AP デバイスの無線が少なくとも 1 つの SSID を使用するように構成しておく必要があります。

サイト調査のスキャンを開始すると、AP デバイスは使用可能なすべてのワイヤレス チャンネル上で電波をスキャンし、範囲内の同じ無線帯域に他の無線のブロードキャストが存在するかどうかを調べます。このスキャンは、デバイスの無線設定で構成したワイヤレス モードおよびチャンネル設定に限定されているわけではありません。デュアルバンド無線デバイスは、両方の無線を使用して 2.4GHz と 5GHz の無線帯域をスキャンすることができます。単バンド無線デバイスは、2.4GHz または 5GHz 帯域でスキャンを実行します。スキャンに使用される帯域は、無線の運用帯域の構成によって異なります。

サイト調査は、接続されたワイヤレス クライアントのワイヤレス接続を中断しません。

サイト調査を開始するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. アクセスポイント タブで、AP デバイスを選択します。
3. サイト調査 をクリックします。
   サイト調査ページが表示され、AP デバイスは他のワイヤレス アクセスポイントのスキャンを開始します。検知されたアクセスポイントがサイト調査ページに表示されます。

1. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラのダッシュボードに戻るには、戻る をクリックします。

Firebox System Manager でゲートウェイ ワイヤレス コントローラ タブからサイト調査を開始するには、以下の手順を実行します：

1. アクセスポイント タブで、AP デバイスを選択します。
2. サイト調査 をクリックします。
   サイト調査 ダイアログ ボックスが表示され、AP デバイスは他のワイヤレス アクセスポイントのスキャンを開始します。検知されたアクセスポイントがサイト調査ダイアログボックスに表示されます。

1. AP デバイスからのスキャン結果のリストを更新するには、更新 をクリックします。

検知された各ワイヤレス アクセスポイントについて、サイト調査レポートで次に挙げる情報が含まれます：

BSSID

基本サービス セット識別子 は、ワイヤレス アクセスポイントの MAC アドレスです。

SSID

このアクセスポイントの SSID です。アクセスポイントに複数の SSID が存在する場合、サイト調査には各 SSID が個別の項目として表示されます。

チャンネル

ワイヤレス アクセスポイントが使用するワイヤレス チャンネルです。セカンダリ チャンネル情報がある場合は、それも表示されます。

信号レベル

ワイヤレス アクセスポイントの信号強度です。

種類

ワイヤレス アクセスポイントが使用するワイヤレス規格です。

セキュリティ

ワイヤレス アクセスポイントが使用するワイヤレス セキュリティの種類です。

モード

ワイヤレス デバイスの稼働モードです。

#### 関連情報

ワイヤレス クライアントを監視する

ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索