関連トピック

# Firebox を信頼済みアクセスポイントとして追加する

複数の Firebox ワイヤレス アクセス ポイントがある場合、これらの情報を、Rogue Access Point Detection 構成の信頼済みアクセス ポイント リストに追加する必要があります。信頼済みワイヤレス アクセス ポイント リストを特定するには、ワイヤレス設定を指定します。これらのステップを使用してワイヤレス Firebox に適した設定を探し、信頼済みアクセスポイント リストに追加します。

Firebox ワイヤレス デバイスの Rogue Access Point Detection 機能は、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの管理対象である WatchGuard AP デバイス向けに設計された Rogue Access Point Detection 機能とは異なります。ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの Rogue Access Point Detection の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.
Firebox ワイヤレス デバイスと、WatchGuard AP デバイスの相違点の詳細については、次を参照してください：WatchGuard ワイヤレス ソリューション.

## 信頼済みの Firebox アクセスポイントの設定を検索する

Firebox アクセスポイントを信頼済みアクセスポイントとして特定するには、チャンネル、SSID およびセキュリティ設定を確認する必要があります。

信頼済みアクセスポイントを特定するために必要な設定を見つけるには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
   ワイヤレス構成ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 無線設定 セクションで チャンネル を書き留めます。
2. 有効化されたワイヤレス アクセス ポイント名の横にある 構成 をクリックします。
   このアクセスポイントのワイヤレス 設定が表示されます。

1. これらの設定の注記:
   - ネットワーク名 （SSID)
   - 暗号化/認証
   - 暗号化アルゴリズム
2. ワイヤレス MAC アドレスを検索します。ワイヤレス Firebox では、ワイヤレス MAC アドレスは Eth0 インターフェイスの MAC アドレスより 6 高くなります。
   詳細については、次を参照してください：信頼済みアクセスポイントのワイヤレス MAC アドレスを見つける.

信頼済みアクセスポイントを特定するために必要な設定を見つけるには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
   ワイヤレス構成ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 無線設定 セクションで チャンネル を書き留めます。
2. 有効化されたワイヤレス アクセスポイント名の横にある 構成 をクリックします。
   このアクセスポイントのワイヤレス 設定が表示されます。

1. これらの設定の注記:
   - ネットワーク名 （SSID)
   - 暗号化/認証
   - 暗号化アルゴリズム
2. ワイヤレス MAC アドレスを検索します。ワイヤレス Firebox では、ワイヤレス MAC アドレスは Eth0 インターフェイスの MAC アドレスより 6 高くなります。
   詳細については、次を参照してください：信頼済みアクセスポイントのワイヤレス MAC アドレスを見つける.

ワイヤレス Firebox には、設定の異なるワイヤレス アクセスポイントを 3 つまで有効にすることができます。ワイヤレス Firebox に有効なアクセスポイントが複数ある場合、上記ステップを繰り返して各アクセスポイントの情報を入手します。ネットワーク上の他の信頼済みワイヤレス Firebox でこれらのステップを繰り返します。

## 信頼済みアクセスポイントを信頼済みアクセスポイント リストに追加する

Rogue Access Point のスキャンを実行するワイヤレス デバイス上の信頼済みアクセスポイント リストに、信頼済みアクセスポイントを追加します。

信頼済みアクセスポイント リストを更新するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
2. Rogue Access Point Detection を有効化する チェックボックスを選択します。
3. Rogue Access Point Detection を有効化する の横にある構成をクリックします。
   信頼済みアクセスポイントのリストが表示されます。
4. 追加 をクリックします。
   信頼済みアクセスポイント ダイアログ ボックスが表示されます。

1. お使いの信頼済みアクセスポイントの構成に一致する情報を入力するか、または選択します。
   これらの設定の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.

ワイヤレス ネットワーク構成の 暗号化 / 認証 設定は、信頼済みアクセスポイント構成の 2 つの設定 (暗号化 と 認証) に対応します。

1. OK をクリックして、信頼済みアクセスポイントを追加します。

これらのステップを繰り返し、他の信頼済みワイヤレス アクセスポイントを追加します。

信頼済みアクセスポイント リストを更新するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ワイヤレス の順に選択します。
2. Rogue Access Point Detection を有効化する チェックボックスを選択します。
3. Rogue Access Point Detection を有効化する の横にある構成をクリックします。
   信頼済みアクセスポイントのリストが表示されます。
4. 追加 をクリックします。
   信頼済みアクセスポイントの追加 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. お使いの信頼済みアクセスポイントの構成に一致する情報を入力するか、または選択します。
   これらの設定の詳細については、次を参照してください：Rogue Access Point Detection を有効にする.

ワイヤレス ネットワーク構成の 暗号化 / 認証 設定は、信頼済みアクセスポイント構成の 2 つの設定 (暗号化 と 認証) に対応します。

1. OK をクリックして、信頼済みアクセスポイントを追加します。

これらのステップを繰り返し、他の信頼済みワイヤレス アクセスポイントを追加します。

#### 関連情報

Rogue Access Point Detection を有効にする

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索