関連トピック

# Edge e-Series のネットワーク インターフェイスについて

Firebox X Edge e-Series を管理する為に WatchGuard System Manager を使用する場合、WatchGuard System Manager で表示されるネットワーク インターフェイス番号は、デバイス上の物理インターフェイスの下に表示されるネットワーク インターフェイス ラベルと一致しません。 下記の表を使用して、どのように WatchGuard System Manager のインターフェイス番号がデバイス上の物理インターフェイスにマッピングするのかを理解できます。

WSM のインターフェイス番号 | Firebox X Edge e-Series ハードウエアにあるインターフェイス ラベル
--- | ---
0 | WAN 1
1 | LAN 0、LAN 1、LAN 2
2 | 演算子
3 | WAN 2

単一 Firebox インターフェイスに接続する 3 つのネットワークハブ、LAN 0、LAN 1、および LAN 2 のラベルの付いインターフェイスを使用できます。 Fireware XTM に、これらのインターフェイスを合わせてインターフェイス 1 として構成します。

#### 関連情報

ネットワーク モードおよびインターフェイスについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索