関連トピック

# Mobile VPN with L2TP

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) を使用する Mobile Virtual Private Networking (Mobile VPN) は、リモート コンピュータと Firebox 背後のネットワーク リソース間にセキュアな接続を確立します。既定では、Mobile VPN with L2TPは、IPSec を強力な暗号化と認証を提供するために使用します。

Mobile VPN with L2TPは、L2TP RFC2661 標準に準拠したほとんどの L2TP VPN v2 クライアントからの接続をサポートします。

WatchGuard XTM 21、22、または 23 デバイスでは、この機能は利用できません。

Mobile VPN with L2TP は、Firebox (Firebox-DB) および RADIUS 認証サーバーによるローカル認証に対応しています。詳細については、次を参照してください：L2TP ユーザー認証について.

Firebox に Mobile VPN with L2TP を設定して、L2TP VPN クライアントから接続する方法の詳細については、次を参照してください：

- WatchGuard L2TP Setup Wizard を使用する
- Mobile VPN with L2TP 用にクライアント デバイスを構成する
- L2TP VPN クライアントから接続する
- Mobile VPN with L2TP のトラブルシューティング

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索