関連トピック

# クラスタの状態を監視する

各クラスタ メンバーには、デバイスの総合的な健全性を示す健全性指数があります。クラスタ マスタの加重平均健全性指数がバックアップ マスタの健全性指数よりも低い場合、クラスタ マスタのフェールオーバーがトリガされます。

各クラスタのクラスタ健全性指数は、監視対象ポート、プロセス、ハードウェアのステータスという 3 種類の具体的な健全性指数の加重平均値です。各健全性指数値の範囲は 0 から 100 までです。

## ステータス レポートを使用してクラスタの健全性を監視する

ステータス レポートでクラスタ メンバーの健全性についての情報を表示するには以下の手順を実行します：

1. WatchGuard System Manager で FireCluster に接続します。
2. Firebox System Manager を起動します。
3. ステータス レポート タブを選択します。
4. ステータス レポートのクラスタの健全性セクションまでスクロール ダウンします。

クラスタの状態

-----------------

メンバーID = 80B0030CA6EE9
メンバークラスタロール = 3
システムの健全性指数 (SHI) = 100
ハードウェアの健全性指数 (HHI) = 100(無効)
監視対象ポートの健全性指数 (MPHI) = 100
加重平均指数 (WAI) = 100

メンバーID = 80B0030EBCFAA
メンバークラスタロール = 2
システムの健全性指数 (SHI) = 100
ハードウェアの健全性指数 (HHI) = 100(無効)
監視対象ポートの健全性指数 (MPHI) = 100
加重平均指数 (WAI) = 100

ステータス レポートでは、各クラスタ メンバーについて次に挙げる健全性指数値が表示されます:

システムの健全性指数 (SHI)

デバイス上で監視されているプロセスのステータスを示します。監視されているすべてのプロセスがアクティブの場合、SHI の値は 100 です。

ハードウェアの健全性指数 (HHI)

重要なハードウェア コンポーネントのステータスを示します。ハードウェアの不具合が検知されなかった場合、HHI の値は 100 です。重要な監視対象のハードウェア構成コンポーネントに障害が発生した場合、HHI の値はゼロです。次で説明されているように、 HHI は監視対象の健全性統計情報に基づいています。ハードウェアの状態を監視する.

HHI 番号の隣に (無効) と表示される場合、その HHI は FireCluster のフェールオーバーの基準として使用されていません。

デフォルトでは、HHI が無効です。HHI が無効に設定された場合であっても、クラスタ メンバーのハードウェアの健全性は継続して監視されますが、HHI は加重平均指数の算出に使用されません。ハードウェアの健全性監視の詳細については、次を参照してください：ハードウェアの状態を監視する.

監視対象ポートの健全性指数 (MPHI)

監視対象ポートのステータスを示します。監視されているすべてのポートが稼働中の場合、SHI の値は 100 です。ワイヤレス接続のステータスは、この指数の一部としては監視されません。

アクティブ/アクティブ クラスタのメンバーの SHI が 100 未満の場合は、そのクラスタはアクティブ/パッシブ モードで動作します。

加重平均指数 (WAI)

この数値は、2 つのクラスタ メンバーの総合的な健全性をフェールオーバー基準として比較するために使用されます。デフォルトでは、クラスタ メンバーの WAI は SHIの加重平均値およびそのデバイスの MPHI ですが、HHI は含まれません。

オプションで HHI の WAI 算出における使用を有効化できます。これを行う場合、WAI は HHI、SHI 、および MPHI の加重平均です。例外として、デバイスの HHI が 0 の場合、そのデバイスの WAI も 0 となります。

WAI の算出に使用するために HHI を有効にするには、 FireCluster の詳細設定にある FireCluster フェールオーバーのための基準としてハードウェアのステータスを監視する のチェックボックスを選択してください。詳細については、次を参照してください：FireCluster の詳細設定を構成する

FireCluster のステータス レポートには、その他の詳細情報が含まれており、WatchGuard 技術サポートは、それらの情報を使用して FireCluster の問題診断に役立てることができます。

## SNMP を使用してクラスタの健全性を監視する

ネットワーク上のデバイスを監視するのに SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用する場合、 FireCluster の健全性を監視するために FireCluster Status Enterprise MIB を使用することができます。

詳細については、次を参照してください：Enterprise MIB ファイルの詳細.

関連情報

FireCluster フェイルオーバーについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索