関連トピック

# ネットワーク設定を構成する

ネットワーク設定は Firebox に接続されたネットワークを定義し、Firebox が接続されたネットワーク間のトラフィックをどのようにルートするかを定義します。Firebox のネットワーク構成には、ネットワーク インターフェイス設定の他、ネットワーク アドレス変換、ルーティング、VPN および FireCluster の構成設定が含まれます。

詳細については、次を参照してください：

### ネットワーク インターフェイス設定を構成する

Firebox で物理および仮想ネットワーク インターフェイスの設定を構成する方法を学びます。

ネットワーク インターフェイスの設定

### ネットワーク アドレス変換 (NAT) を構成する

ネットワーク アドレス変換の種類と、Firebox でのそれらの構成方法について学びます。

NAT (ネットワーク アドレス変換)

### ルーティングの構成

静的および動的ルーティングの構成方法および Firebox ルート テーブルの読み方を学びます。

ルートおよびルーティング

### Manual Branch Office VPN トンネル

2 つの Firebox 間、または Firebox とサードパーティ IPSec VPN ゲートウェイの間で VPN 接続を構成する方法を学びます。

Manual Branch Office VPN トンネル

### Mobile VPN トンネル

Mobile VPN トンネルを設定して、ユーザーがリモート ロケーションからネットワーク リソースに安全にアクセスできるようにする方法を学びます。

Mobile VPN トンネル

### FireCluster

同じモデルの 2 つの Firebox を、冗長性と拡張性のためにクラスタとして個性する方法を学びます。

FireCluster

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索