関連トピック

# Firebox ケーブルを接続する

Firebox をケーブルに接続する場合、次のガイドラインを使用してください。

- 電源ケーブルを Firebox の電源入力および電源に接続します。
- ストレート イーサネット ケーブル (緑) を使用して、管理コンピュータをハブまたはスイッチに接続します。
- Firebox を同じハブまたはスイッチに接続するには、別のストレートイーサネットケーブルを使用します。
- 赤色のクロスケーブルを使用して、Firebox の信頼済みインターフェイスを管理コンピュータのイーサネットポートに接続します。

XTM 5 Series デバイスの場合、インターフェイス 0 が Auto-MDIX をサポートしないため、ケーブルの極性が自動判別されません。インターフェイス 0 のときに使用するイーサネット ケーブルを決定する場合、次のガイドラインを使用してください。

- インターフェイス 0 をスイッチのインターフェイス、または Auto-MDIX をサポートするルータに接続するには、いずれのイーサネット ケーブルも使用できます。
- インターフェイス 0 を以前のスイッチのインターフェイス、または Auto-MDIX をサポートしていないルータに接続するには、緑色のイーサネット ケーブルを使用してください。スイッチまたはルータの極性を切り替えることが可能です。緑色のイーサネット ケーブルが動作しない場合、赤色のクロスオーバー イーサネット ケーブルを試してください。
- インターフェイス 0 を PC に接続するには、赤色のクロスオーバー イーサネット ケーブルを使用してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索