関連トピック

# AP デバイスを手動で追加する

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラは UDP ブロードキャストを使用して、接続されている AP デバイスを自動的に発見します。AP デバイスがネットワーク上でブロードキャストを受信できない場所に AP デバイスがある場合、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラはそのデバイスを自動的に発見できません。この種の配備では、代わりに手動で AP デバイス上の Web UI に直接接続してネットワーク設定を構成しておいてから、その AP デバイスを同じネットワーク設定でゲートウェイ ワイヤレス コントローラに追加することができます。これにより、Firebox は AP デバイスに接続してペアリングすることができます。

検出ブロードキャストの構成方法の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する。

構成および発見を手動で行わなければならない配備シナリオの一例は、以下のとおりです。

- Firebox と AP デバイスが、レイヤ 3 スイッチまたはルーターによって分離されている場合
- Firebox と AP デバイスが、Branch Office VPN によって分離されている場合

Firebox が AP デバイスを発見するには、AP デバイスと Firebox の間のネットワークに、2 つのデバイス間のトラフィック ルートを含める必要があります。

AP デバイスのネットワーク設定を構成するには、WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用します。詳細については、次を参照してください：WatchGuard アクセスポイント Web UI を使用する。 (AP100、AP102、AP200、および AP300 デバイスのみ)。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラに AP デバイスを手動で追加するには、Fireware Web UI または Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ダイアログボックスが表示されます。
2. アクセスポイント タブを選択します。
3. 追加 をクリックします。
4. OK をクリックします。
   アクセスポイントの追加ダイアログ ボックスが表示されます。
5. 名前 テキスト ボックスに、この AP デバイスの名前を入力します。
6. モデル ドロップダウン リストから、AP デバイスのモデルを選択します。
7. シリアル番号 テキスト ボックスに、AP デバイスのシリアル番号を入力します。
8. ネットワーク設定 の横にある 静的 を選択します。

1. IP アドレス テキスト ボックスに、AP デバイス上で構成した静的 IP アドレスを入力します。
2. サブネット マスク テキスト ボックスに、AP デバイス上で構成したサブネット マスクを入力します。
3. 既定のゲートウェイ テキスト ボックスに、AP デバイス上で構成した既定のゲートウェイ IP アドレスを入力します。
4. 前のセクションの説明に従って、AP デバイスのその他の設定を構成します。

#### 関連情報

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する

AP デバイス設定を構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索