関連トピック

# Firebox Mobile VPN グループにユーザーを追加する

Mobile VPN トンネルを XTM デバイスで開くには、リモート ユーザーは認証するユーザー名およびパスワードを入力します。 WatchGuard System Manager ソフトウェアでは、XTM デバイスに対してユーザーを認証するためにこの情報が使用されます。 認証するには、ユーザーは IPSec グループを使用するMobile VPNの一部出なければいけません。

IPsec　グループを使用するMobile VPNの作成方法の詳細については、Mobile VPN with IPSec 用の XTM デバイスを構成するを参照してください。

XTM デバイスグループの詳細については、Firebox 認証の種類を参照してください。

グループにユーザーを追加するには、サードパーティの認証サーバーを使用する場合、ベンダーのマニュアルの説明に従ってください。

グループにユーザーを追加するには、Firebox 認証を使用する場合、

1. [認証] > [サーバー] の順に選択します。
   [認証サーバー] ページが表示されます。

1. [Firebox] タブをクリックします。
2. 新しいユーザーを追加するには、ユーザーセクションから、[追加] をクリックします。
   [Firebox ユーザーのセットアップ] ダイアログ ボックスが表示されます。

1. 新しいユーザーの名前 およびパスフレーズ を入力します。 パスフレーズは 8文字以上でなければなりません。 パスフレーズを再度入力して確認します。
   説明は必須ではありません。 [セッション タイムアウト] および [アイドル タイムアウト] の値は変更しないことをお勧めします。
2. Firebox 認証グループ セクションにある使用可能リストから、グループ名を選択して、
3. [OK] をクリックします。
   [Firebox ユーザーのセットアップ] ダイアログ ボックスが閉じられます。 新しいユーザーが、ユーザー リストの[認証サーバー] ページに表示されます。
4. [保存] をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索