関連トピック

# Mobile VPN の設定の概要

Mobile VPN を設定する場合、Firebox デバイスを構成してからクライアント コンピュータを構成する必要があります。選択する Mobile VPN のタイプに関わりなく、構成に関する 5 つのステップを完了する必要があります。各ステップの詳細は、VPN のタイプによって異なります。

1. Policy Manager に Mobile VPN を起動します。
2. 新しいトンネルの VPN 設定を定義します。
3. Mobile VPN ユーザーの認証方法を選択し、構成します。
4. ポリシーおよびリソースを定義します。
5. クライアント コンピュータを構成します。

- Mobile VPN with IPSec および Mobile VPN with SSL の場合、クライアント ソフトウェアと構成ファイルをインストールします。
- Mobile VPN with L2TP の場合は、クライアント コンピューターのネットワーク設定で L2TP 接続を手動で構成します。

各タイプの Mobile VPN の詳細情報については、以下を参照してください。

- Mobile VPN with IPSec
- Mobile VPN with SSL
- Mobile VPN with L2TP

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索