関連トピック

# データベースおよび SMTP サーバー設定を構成する

1. システム トレイの を右クリックして、WatchGuard Server Center を開く を選択します。
2. 管理者のパスフレーズを入力します。
   WatchGuard Server Center が表示されます。
3. サーバー ツリーで、Quarantine Server を選択します。
   Quarantine Server 構成の設定 が表示されます。

## データベースの設定

優先データベースのサイズ：

これは、電子メール通知の設定です。この設定では、Quarantine Server データベースのサイズは制限されません。以下で設定する警告の、通知メッセージのしきい値の計算に使用されます。

Quarantine Server データベースデータベース警告通知メッセージの優先サイズを入力します。データベースのサイズの範囲は 1〜10000 MB です。既定の設定は 10000 MB です。
ダイアログ ボックスで現在のデータベースのサイズと利用可能な空き領域が表示されます。

データベースのサイズが警告のしきい値に達した場合に電子メールで通知を送信

データベースのサイズが限度に近づいたときに警告メッセージを受け取る場合は、このチェック ボックスをオンにします。

警告のしきい値

データベースが警告のしきい値のメッセージをいつ送信するかを指定します。

に電子メールを送信：

通知を送信するアカウントの完全な電子メール アドレスを入力します。

たとえば、警告メッセージを受信することを選択する場合。既定の警告のしきい値を 90% に設定し、優先のデータベースの最大サイズを 1000 MB に設定した場合、Quarantine サーバー データベースのサイズが 900 MB に到達すると警告メッセージが送信されます。

## SMTP サーバーの設定

送信電子メール サーバー (SMTP)

送信 SMTP 電子メール サーバーのアドレスを入力します。

SMTP サーバーでポート 25 以外のポートでの接続が承認される場合は、SMTP サーバーのアドレスを <ローカル ホスト> の形式で<ポート番> 入力します。
例： smtp.example.com:42。

電子メール サーバーにユーザー認証情報を送信

電子メール サーバーで認証が必要な場合、このチェック ボックスをオンにします。

ユーザー名

電子メール サーバーのユーザー名を入力します。SMTP サーバーにユーザー名が必要ない場合は、このフィールドを空白のままにできます。

パスワード

電子メール サーバーのパスワードを入力します。SMTP サーバーにパスワードが必要ない場合は、このフィールドを空白のままにできます。

#### 関連情報

Quarantine Server を構成する

ユーザー通知設定を構成する

Quarantine Server のログ記録の設定を構成する

Quarantine Server ルールを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索