関連トピック

# WINS および DNS サーバーのアドレス を追加する

XTM デバイスは、いくつかの機能で Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) サーバーの IP アドレスを共有します。 これらの機能には、DHCP や Mobile VPN が含まれます。 WINS および DNS サーバーは、XTM デバイスの信頼済みインターフェイスからアクセス可能である必要があります。

この情報は、以下の 2 つの目的で使用されます。

- IPSec VPN に対して IP アドレスへの名前解決を提供し、spamBlocker、Gateway AV、および IPS 機能が正しく動作するために、XTM デバイス では DNS サーバーが使用されます。
- WINS の入力内容および DNS の入力内容は、信頼済みネットワークまたは任意ネットワーク上の DHCP クライアントや、Mobile VPN ユーザーが DNS クエリを解決するために使用されます。

DHCP および Mobile VPN には、内部 WINS および DNS サーバーだけを使用してください。 それにより、ユーザーが DNS サーバーを接続しずらくする構成プロパティにより、ポリシーの作成を回避することができます。

Fireware Web UI から、WINS および DNS サーバーを構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイスの構成 ページが表示されます。

1. （任意）ドメイン名 テキスト ボックスに、DHCP クライアントが非修飾ホスト名に付加するドメイン名を入力します。
2. DNS サーバー または WINS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーまたは WINS サーバーのプライマリ アドレスとセカンダリ アドレスを入力します。
3. 追加をクリックします。
4. （任意）手順 2 〜 3 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
5. 保存 をクリックします。

#### 関連情報

ネットワーク モードおよびインターフェイスについて

共有インターフェイスの設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索