関連トピック

# WINS および DNS サーバーを構成する

Mobile VPN クライアントは、共有 Windows Internet Name Server (WINS) および Domain Name System (DNS) のサーバーのアドレスを使用します。DNS はホスト名を IP アドレスに変換します。WINS は NetBIOS 名を IP アドレスに解決します。これらのサーバーは、Firebox または Firebox の信頼済みインターフェイスからアクセス可能にする必要があります。内部 DNS サーバーだけを使用するようにしてください。

モバイル VPN 接続上の検索に DNS がどのように使用されるかの詳細については、DNS および Mobile VPN を参照してください。

ネットワーク構成で、使用する WINS および DNS サーバーを指定できます。DNS 転送はモバイル VPN クライアントではサポートされていません。

DNS サーバーは 3 つまで追加できますが、モバイル VPN クライアントはリストの最初の 2つしか使用しません。

グローバル WINS/DNS 設定に加えた変更は、Firebox を再起動するまで L2TP に反映されません。

Fireware Web UI から、WINS および DNS サーバーを構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
   インターフェイスの構成 ページが表示されます。

1. DNS サーバー または WINS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーまたは WINS サーバーのプライマリ アドレスとセカンダリ アドレスを入力します。
2. 追加 をクリックします。
3. （任意）手順 2 〜 3 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. 保存 をクリックします。

WINS および DNS サーバーを構成するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
   ネットワーク構成ダイアログ ボックスが表示されます。
2. WINS/DNS タブを選択します。
   [WINS/DNS] タブの情報が表示されます。

1. DNS サーバー テキスト ボックスに、各 DNS サーバーの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。
2. 追加 をクリックします。
3. （任意）ステップ 3 〜 4 を繰り返して、最大 3 つのサーバーを指定します。
4. （任意）ドメイン名 テキスト ボックスに、DHCP クライアントが非修飾ホスト名に付加するドメイン名を入力します。
5. WINS サーバー テキスト ボックスに、WINS サーバーのプライマリおよびセカンダリ IPv4 アドレスを入力します。
6. OK をクリックします。

L2TP Mobile VPN クライアントの場合は、Firebox のネットワークの DNS 設定で指定されているドメイン名は、ドメイン名サフィックスとしては使用されません。PC で L2TP VPN クライアント接続に使用される DNS サーバーを手動で割り当て、VPN への接続時にクライアント コンピュータでホスト名の解決に使用される DNS サフィックスを指定することができます。詳細については、ナレッジベースの記事、L2TP VPN クライアントの DNS 設定を構成する を参照してください。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索