関連トピック

# IPv6 接続設定を構成する

インターフェイスで IPv6 を有効化する際、 IPv6 接続設定を構成できます。ほとんどのネットワークには既定値が適しています。ネットワークで必要とされない限り、既定値を変更しないことをお勧めします。これらの設定は、インターフェイスの編集時に IPv6 タブに表示されます。

1. ホップの制限 テキストボックスで、IPv6 ホップの制限を入力または選択します。
   ホップ リミットとは、パケットがルーターにより破棄される前に送信できるネットワーク セグメントの数です。
   既定値は 64 です。
2. DAD 転送 テキスト ボックスに、このリンクの DAD (Duplication Address Detection) 転送を入力または選択します。
   既定値は 1 です。この値を 0 に設定した場合、重複アドレス検出は実行されません。

#### 関連情報

IPv6 サポートについて

共有インターフェイスの設定

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索