関連トピック

# XTM デバイス エイリアスを管理する

エイリアスを管理対象 Firebox X Edge デバイスで使用して、管理サーバーでポリシー構成の共通の送信先を定義します。たとえば、エイリアスを使用して、メール サーバーのデバイス構成テンプレートを作成し、そのポリシーがメール サーバーで機能するように定義できます。メール サーバーは、Firebox ネットワークごとに異なる IP アドレスを使用する可能性があるので、MailServer というエイリアスを 管理サーバー上に作成します。メール サーバー用のデバイス構成テンプレートを作成するときに、そのエイリアスを送信先として使用します。さらに、ポリシーが管理するネットワーク トラフィックの方向に一致するようにそのエイリアスを送信元または送信先として定義します。この例では、MailServer を送信先として受信 SMTP 許可 ポリシーを構成できます。

デバイス構成テンプレートがポリシーを使用するデバイスで正常に動作するには、各 Firebox X Edge デバイスの ネットワーク設定 で MailServer エイリアスを構成する必要があります。

10.x 以前のバージョンの Firebox X Edge デバイス用の WatchGuard System Manager (WSM) 10.x で使用可能なエイリアス機能は、WSM v11.x でも使用可能です。バージョン 11.x の 管理サーバーを使用する場合、10.x 以前のバージョンの Firebox X Edge デバイスのエイリアスしか構成できません。

エイリアスを構成するには、2 つのステップがあります：

1. エイリアスの名前を エイリアス.
2. Firebox X Edge デバイスのエイリアス を定義する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索