関連トピック

# ネットワーク インターフェイス カード (NIC) 設定

既定では、各インターフェイスは自動的にリンク スピードをネゴシエートするように設定されています。インターフェイスの詳細設定で、インターフェイス速度と最大パケットサイズ（MTU）を設定し、MAC アドレスの上書きを有効化することができます。

一部のモデルでは、一部のインターフェイスでサポートされる NIC 設定に制限があります：

- Firebox M200 および M300 モデルでは、インターフェイス 0、1、2 は半二重をサポートしていません。
- XTM 5 Series モデルでは、インターフェイス 0 は 1500 の最大 MTU をサポートしています。

Firebox がジャンボ フレーム（1500 バイト以上のイーサネット フレーム）を受信するようにするには、まずインターフェイス MTU をインターフェイスで受け入れるフレーム サイズに増やす必要があります。構成可能な最大 MTU サイズは 9000 バイトです。

## NIC 設定を構成する

既定では、リンク スピード は 自動ネゴシエーション に設定されています。テクニカル サポートに指示されない限り、この設定を変更しないことをお勧めします。リンク スピードを手動で設定して、ネットワーク上の他のデバイスが選択した速度をサポートしていない場合は、これにより競合が発生し、フェール オーバー後に Firebox のインターフェイスが再接続できなくなる可能性があります。

インターフェイスに NIC 設定を構成するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > インターフェイス の順に選択します。
2. 構成するインターフェイスを選択します。編集 をクリックします。
3. 詳細 タブを選択します。

3. 自動的に Firebox で最速のネットワーク速度が選択されるようにするには、リンク スピード ドロップダウン リストから、自動ネゴシエーション を選択します。使用する他のネットワーク機器に適合する半二重速度または全二重速度を選択することもできます。
4. MTU テキスト ボックスに、インターフェイスを経由して送信できるパケットの最大サイズ (バイト) を指定します。ネットワーク機器で異なるパケット サイズが必要である場合以外は、既定値の 1,500 バイトを使用することをお勧めします。
   最小 68 から最大 9000 までの MTU を設定することができます。
5. 外部インターフェイスの MAC アドレスを変更するには、MAC アドレスの上書き チェック ボックスを選択して、新しい MAC アドレスを入力します。

Policy Manager から、インターフェイスに NIC 設定を構成するには、以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > 構成 の順に選択します。
2. 構成するインターフェイスをクリックして、構成 をクリックします。
3. 詳細 タブを選択します。

3. 自動的に Firebox で最速のネットワーク速度が選択されるようにするには、リンク スピード ドロップダウン リストから、自動ネゴシエーション を選択します。使用する他のネットワーク機器に適合する半二重速度または全二重速度を選択することもできます。
4. 最大転送単位 (MTU) テキスト ボックスに、インターフェイスを経由して送信できるパケットの最大サイズ (バイト) を指定します。ネットワーク機器で異なるパケット サイズが必要である場合以外は、既定値の 1,500 バイトを使用することをお勧めします。
   最小 68 から最大 9000 までの MTU を設定することができます。
5. 外部インターフェイスの MAC アドレスを変更するには、MAC アドレスの上書き チェック ボックスを選択して、新しい MAC アドレスを入力します。

ネゴシエートされたリンク スピードは、Firebox System Manager の ステータス レポート タブに表示することができます。

Fireware v11.11.1 以降では、Fireware Web UI の インターフェイス ダッシュボードで、ネゴシエートされたリンク スピードを確認することができます。

## MAC アドレスについて

ISP によっては、ネットワーク上のコンピュータの識別に MAC アドレスが使用される場合があります。各 MAC アドレスには、1 つの静的 IP アドレスが割り当てられます。ISP でコンピュータの識別にこの方法が使用されている場合は、Firebox の外部インターフェイスの MAC アドレスを変更する必要があります。元の構成で ISP に直接接続されていたケーブル モデム、DSL モデム、またはルーターの MAC アドレスを使用します。

MAC アドレスには、以下の特性がある必要があります。

- 12 桁の 16 進数文字を使用して表す必要があります。16 進数文字として使用できるのは、0～9 および「a」～「f」の値です。
- MAC アドレスは以下で運用することが必要です。
  - 外部ネットワーク上の一つ以上のアドレス
  - デバイスの信頼済みネットワークの MAC アドレス
  - デバイスの任意ネットワークの MAC アドレス
- MAC アドレスは、000000000000 または ffffffffffff には設定できません。

Firebox が再起動するときに、MAC アドレスの上書き チェック ボックスが選択されていない場合は、デバイスは外部ネットワークの既定 MAC アドレスを使用します。

MAC アドレスに関する問題が発生するのを避けるために、Firebox では、外部インターフェイスに割り当てられている MAC アドレスがネットワーク上で一意であるかどうかが確認されます。同じ MAC アドレスを使用する他のデバイスが検出された場合は、MAC アドレスは Firebox によって外部インターフェイスの標準の MAC アドレスに戻され、Firebox が再起動されます。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索