関連トピック

# LAN ブリッジについて

ローカル エリア ネットワーク ブリッジは複数のインターフェイスを論理的に組み合わせて、単一のインターフェイス名と IP アドレスを持つ単一のネットワークとして機能します。ブリッジ構成でインターフェイスの IP アドレスとその他のインターフェイスを構成してから、インターフェイスをブリッジのメンバーとして構成します。ブリッジには、少なくとも 1 つのインターフェイスが含まれている必要があります。また、物理インターフェイス、ワイヤレス インターフェイス、リンク アグリゲーション インターフェイスの任意の組み合わせを含めることができます。

信頼済み、任意、またはカスタムのセキュリティゾーンにブリッジを構成することができます。ブリッジの構成設定は、他の信頼済み、任意、またはカスタム ネットワーク インターフェイスの設定に似ています。たとえば、ブリッジのクライアントに IP アドレスを割り当てるように DHCP を構成することができます。または、ファイアウォール ポリシーでブリッジ名をエイリアスとして使用することができます。

ブリッジとしてインターフェイスを構成する方法の詳細については、次を参照してください：ネットワーク ブリッジ構成を作成する

Firebox インターフェイスのすべてを同じネットワーク上に置く必要がある場合は、ネットワーク構成でブリッジ モードを使用することをお勧めします。

## スパニング ツリー プロトコル

Fireware v11.12.2 以降では、LAN ブリッジのスパニング ツリー プロトコル を有効にすることができます。スパニング ツリー プロトコルは、スイッチの間に冗長リンクがあるネットワーク上のループを防止するよう設計されています。高可用性を担保することが求められるネットワークの管理者は、スパニング ツリー プロトコルがアップタイムを確実にするように冗長リンクを構成することができます。

LAN ブリッジでスパニング ツリー プロトコルを有効にする方法の説明は、ネットワーク ブリッジ構成を作成する を参照してください。

スパニング ツリー プロトコルに関する詳細な技術的情報については、スパニング ツリー プロトコルについて を参照してください。

#### 関連情報

ブリッジ モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索