関連トピック

# 外部インターフェイスの動的 IP アドレスについて

Firebox 外部インターフェイスで動的 IP アドレスを使用する場合は、Quick Setup Wizard の使用時に、ルート モードで Firebox を構成する必要があります。

DHCP を選択した場合、Firebox、IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスクを取得するために ISP (Internet Service Provider) で制御される DHCP サーバーに接続します。このサーバーから、Firebox は DNS サーバー情報を取得することもできます。その情報が提供されない場合は、手動で構成に追加する必要があります。必要に応じて、ISP から取得した IP アドレスを変更できます。

PPPoE を使用することもできます。DHCP と同様に、Firebox では、ISP の PPPoE サーバーへの PPPoE プロトコル接続が作成されます。この接続によって、自動的に IP アドレス、ゲートウェイ、およびネットマスクが構成されます。

外部インターフェイスで PPPoE を使用する場合は、ネットワークを構成するときに PPP ユーザー名とパスワードが必要です。ISP からドメイン名を取得している場合、Quick Setup Wizard を使用するときにユーザー名を "user@domain" の形式で入力します。

Firebox が使用する機能によっては、静的 IP アドレスが必要な場合があります。動的 IP アドレスを受け取るように Firebox を設定する場合、デバイスは以下の機能を使用できません：

- FireCluster
- ドロップイン モード
- 外部インターフェイスでの 1-1 NAT

#### 関連情報

静的および動的 IP アドレス

混合ルーティング モード

外部インターフェイスを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索