関連トピック

# Firebox SOHO 6 を管理対象デバイスとして構成する

1. Web ブラウザを開き、SOHO 6 の IP アドレスを入力します。
2. 必要に応じて、接続するログインとパスフレーズを入力します。
3. 管理 > VPN Manager アクセス を選択します。
   VPN Manager アクセス ページが表示されます。

4. VPN の下の左側のナビゲーション ウィンドウで、管理対象 VPN をクリックします。
5. VPN Manager のアクセスを有効にする チェック ボックスをオンにします。
6. VPN Manager アクセスのステータス パスフレーズを入力します。ステータス パスフレーズをもう一度入力して、パスフレーズを確認します。
7. VPN Manager アクセスの構成パスフレーズを入力します。構成パスフレーズをもう一度入力して、パスフレーズを確認します。

管理する Firebox SOHO にその外部インターフェイスの静的 IP アドレスが存在する場合は、ここで終了できます。SOHO の構成を保存するには、送信 をクリックします。これで、デバイスを Management Server 構成に追加できるようになりました。この SOHO を Management Server 構成に追加すると、Management Server が自動的に静的 IP アドレスに接続され、SOHO が管理対象のデバイスとして構成されます。管理したい SOHO で動的 IP アドレスを使用している場合は、ステップ 7 に進みます。

7. Managed VPN を有効にする チェック ボックスをオンにします。
8. 構成モード ドロップダウン リストから、SOHO を選択します。
9. Management Server にパブリック IP アドレスがある場合は、DVCP サーバー IPアドレス ボックスに、その IP アドレスを入力します。Management Server がプライベート IP アドレスを持つ場合は、Management Server を保護する Firebox のパブリック IP アドレスを入力します。
   その Management Server を保護する Firebox は、 Management Server が使用するすべてのポートを自動的に監視し、それらのポートへの接続を構成された Managed Server に転送します。この処理の実行には、特殊な構成は必要ありません。
10. Firebox SOHO に指定するクライアント名を入力します。
    この名前では大文字と小文字が区別されるため、デバイスを Management Server 構成に追加するときにデバイスに使用する名前と一致させる必要があります。
11. 共有キー フィールドで、Management Server と Firebox SOHO との間の接続を暗号化するために使用するキーを入力します。この共有キーは、SOHO と Management Server で同一である必要があります。Management Server 管理者から共有キーを取得する必要があります。
12. 送信 をクリックします。
    Firebox SOHO の構成を保存すると、SOHO が管理対象クライアントとして有効になります。管理対象 SOHO クライアントでは、Management Server の IP アドレスへの接続が試みられます。Management Server からこの管理対象 SOHO クライアントへの管理接続が許可されます。

これで、次の説明に従ってデバイスを Management Server 構成に追加できるようになりました：管理対象のデバイスを Management Server に追加する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索