関連トピック

# ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する

ネットワークに追加した WatchGuard AP デバイスを発見して管理するには、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラを使用します。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラでは、以下を行うことができます：

- ネットワーク上の WatchGuard AP デバイスを Firebox とペアリングする。
- 特定の SSID で AP デバイスの自動配備を有効化する
- AP デバイスのワイヤレス配備の有効化
- SSID と AP デバイスの設定の構成
- AP デバイスの信頼
- ペアリングされた AP デバイスとワイヤレス クライアント接続の監視。
- WatchGuard AP デバイスからサイト調査を実施して他のワイヤレス アクセスポイントを検知する

WatchGuard ゲートウェイ ワイヤレス コントローラは、複数の WatchGuard AP デバイスを管理できます。ネットワークに AP デバイスを追加する際に管理パフォーマンスに関する問題が生じた場合は、別の Firebox 上の別のゲートウェイ ワイヤレス コントローラを使用して、いくつかの AP デバイスを管理することができます。

## ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの有効化

ネットワーク上にある新しい WatchGuard AP デバイスを Firebox が発見して管理できるようにするには、Firebox のゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化する必要があります。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
2. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化する チェックボックスを選択します。
   WatchGuard AP パスフレーズ ダイアログ ボックスが表示されます。

1. Firebox とのペアリング後に、WatchGuard AP デバイスの管理に使用するパスフレーズを入力します。
   これは、ペアリング済みの各 AP デバイスへの管理接続に使用するパスフレーズです。
2. 入力したパスフレーズを表示するには、パスフレーズを表示する チェックボックスを選択します。
3. 保存 をクリックします。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ダイアログボックスが表示されます。
2. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効化する チェックボックスを選択します。
   警告メッセージが表示されます。
3. OK をクリックします。
   WatchGuard AP パスフレーズ ダイアログ ボックスが表示されます。

1. Firebox とのペアリング後に、WatchGuard AP デバイスの管理に使用するパスフレーズを入力します。
   これは、ペアリング済みの各 AP デバイスへの管理接続に使用するパスフレーズです。
2. 入力したパスフレーズを表示するには、パスフレーズを表示する チェックボックスを選択します。
3. 構成ファイルを Firebox に保存します。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効にすると、WatchGuard ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ポリシーが Firebox 構成に自動的に追加されます。このポリシーは、信頼済みネットワークまたは任意ネットワークから UDP ポート 2529 を経由する Firebox へのトラフィックを許可します。

Firebox でゲートウェイ ワイヤレス コントローラを有効にすると、Firebox は信頼済みネットワークまたは任意ネットワークに接続されている WatchGuard AP デバイスを検出できるようになります。

この AP デバイスは、カスタム ゾーン ネットワークに配置されていても構いません。ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがカスタム ゾーン ネットワーク上の AP デバイスを発見できるようにするには、WatchGuard ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ポリシーを変更し、カスタム ゾーンからのトラフィックを許可する必要があります。
カスタム ゾーンの詳細については、次を参照してください：カスタム インターフェイスを構成する。

詳細については、次を参照してください：

- WatchGuard AP デバイスの検出およびペアリング
- AP の自動配備について
- AP ワイヤレス配備について
- AP リモート VPN 配備について
- WatchGuard AP デバイス SSID を構成する
- AP デバイス設定を構成する
- ゲートウェイ ワイヤレス コントローラーの設定を構成する
- AP デバイスの信頼ストア

## 診断ログ レベルを設定する

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラでより詳細なログ メッセージを生成するには、診断ログ レベルを変更します。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの診断ログ レベルを設定するには、Fireware Web UI から以下の手順を実行します：

1. システム > 診断ログ の順に選択します。
2. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ドロップダウン リストから、ログ メッセージの詳細レベルを選択します。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの診断ログ レベルを設定するには、Policy Manager から以下の手順を実行します：

1. 設定 > ログ記録 の順に選択します。
2. 診断ログ レベル をクリックします。
3. カテゴリ リストから、ネットワーク > GWC の順に選択します。
4. 設定 スライダーを使用して、ログ メッセージの詳細レベルを選択します。

診断ログ レベルの詳細については、次を参照してください：診断ログ レベルを設定する。

#### 関連情報

AP デバイス構成について

AP デバイス パスフレーズについて

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索