関連トピック

# 動的 DNS を ネットワーク設定 (Edge 10.x 以前のデバイスのみ) を構成する

Management Server を使用して、Firebox X Edge デバイス (10.x 以前のバージョンのみ) のネットワーク設定を独自に構成することができます。この手順は、Edge デバイスの現在のネットワーク設定をロードします。

すべての Firebox X Edge ネットワーク設定を Edge Web Manager を使用して構成することができます。

WatchGuard System Manager から起動する場合は、次の順に選択します。

1. デバイス管理 タブを選択します。
2. デバイス 一覧を展開します。
3. Firebox X Edge デバイスを選択します。
   デバイス管理 ページが表示されます。
4. ネットワーク設定 セクションで、構成 をクリックします。
   ネットワーク設定 ダイアログ ボックスが表示されます。

1. ダイアログ ボックスの左ウィンドウで、カテゴリを選択します。
   ダイアログ ボックスの右ウインドウ中にカテゴリ設定が表示されます。
2. カテゴリの設定を構成します。

v10.x Edge デバイスのネットワーク設定の詳細については、WatchGuar Web サイトにある Firebox X Edge ヘルプ v10.x を参照してください。

## 構成テンプレート セクションについて

SOHO 6 の管理ページに ポリシー セクションはありません。

このセクションには、Firebox X Edge が登録されているデバイス構成テンプレートが表示されます。デバイスがテンプレートに登録されていない場合は、そのデバイスをドラッグしていずれかのデバイス構成テンプレートにドロップします。このセクションの 構成 リンクを使用して、デバイスが登録されているデバイス構成テンプレートを構成することができます。

デバイス構成テンプレートの詳細については、次を参照してください：デバイス構成テンプレートを作成する.

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索