関連トピック

# 関連ホスト の構成

ドロップインまたはブリッジ構成では、XTM デバイスは各インターフェイスでの IP アドレスと同じように構成されます。 XTM デバイスが、このインターフェイスに接続している新しいデバイスを自動的に検出して、その内部ルーティング テーブルに新しい MAC アドレスを追加します。 手動でデバイスの接続を構成する場合、または自動ホスト マッピング機能が正常に動作しない場合、関連するホスト エントリを追加できます。 関連ホスト エントリは、ホストのIP アドレスおよび 1 つのネットワーク インターフェイスの間に静的ルートを作成します。 関連するホスト エントリを作成するインターフェイスの自動ホスト マッピングを無効にすることをことをお勧めします。

1. をクリックします。
   または、[ネットワーク] > [構成] の順に選択します。
   [ネットワーク構成] ダイアログ ボックスが表示されます。
2. ドロップインまたはブリッジ モードでネットワーク インターフェイスを構成して、次に、[プロパティ] をクリックします。
   [ドロップイン モードのプロパティ ] ダイアログ ボックスが表示されます。
3. 関連するホスト エントリを追加するインターフェイスのチェック ボックスをオフにします。
4. [追加] をクリックします。 XTM 出直しからの静的ルートを構築するデバイスの IP アドレスを入力します。
5. [インターフェイス名] 列をクリックして、関連ホストが接続するインターフェイスを選択します。

1. [OK] をクリックします。
2. 構成ファイルを保存するします。

#### 関連情報

ドロップイン モード

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索