関連トピック

# ゲートウェイ ワイヤレス コントローラー マップを使用する

Fireware Web UI では、ワイヤレス配備マップ は、ワイヤレス環境を可視化し、AP デバイスのインストール場所や、管理ネットワークにおける最良の構成方法を決定するのに役立つ動的ツールです。マップ ビューのグラフやチャートを使用して、AP デバイスの場所と受信範囲詳細 (信号強度、ワイヤレス帯域、SSID) を確認できます。これにより、チャンネルや場所の競合を見つけて、配備シナリオを最適化できます。

マップ ページには、ワイヤレス範囲マップ と チャンネル競合マップ の 2 つのビューがあります。ワイヤレス範囲マップには、AP デバイスの他のデバイスとの相対的な位置が表示されます。チャンネル競合マップには、AP デバイスと付近にあるその他のワイヤレス デバイスの位置が表示され、各デバイスのチャンネルや帯域幅の詳細が表示されます。

マップ ページに AP デバイスを表示する前に、すべての AP デバイスがオンライン状態にあり、各 AP デバイスの情報が最新であることを確認してください。エリアを最後にスキャンしてから AP デバイスに変更が発生した場合、マップ ページにそのデバイスに関する警告メッセージが表示されます。最新データを取得するには、もう一度 AP デバイスをスキャンする必要があります。詳細については、エリアのデバイスをスキャンする を参照してください。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラの マップ ページに情報を表示するには、先に Firebox から AP デバイスのエリアをスキャンする必要があります:

1. ダッシュボード > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ の順に選択します。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページが表示されます。
2. マップ タブを選択します。
3. ゲートウェイ ワイヤレス コントローラがそのエリアを最近スキャンしたことがない場合は、マップを表示 をクリックします。

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラが、エリア内の AP デバイスをスキャンします

既定によりワイヤレス範囲マップが選択された状態で、ワイヤレス配備マップが表示されます。

## マップを読む

ワイヤレス配備マップでは、AP デバイスが色付きの点で示されます。点の色は、マップの表示設定と AP デバイスのステータスによって異なります。

### ワイヤレス範囲マップ ビュー

ワイヤレス範囲マップでは、AP デバイスは相互に物理的な位置に表示されます。AP デバイス点の色は、指定した帯域と SSID フィルタが使用されているかどうか指定します。

| 選択した帯域 (すべて、2.4 GHz、または 5 GHz) および SSID を使用している
| 選択した帯域と SSID を使用していない
| Firebox とペアリングされていない、または不正アクセスポイントの例外に特定された不正アクセスポイント

### チャンネル競合マップ ビュー

チャンネル競合マップ上の各 AP デバイスに対し、点の色は、エリア内の AP デバイスとその他のワイヤレス アクセス ポイントの間でチャンネル競合があるかどうかを示します。

| チャンネル競合なし
| 中程度のチャンネル競合
| 重度のチャンネル競合
| 選択した帯域と SSID を使用していない
| 配備の一部ではなく、Firebox とペアリングされていない外部アクセス ポイント
| Firebox とペアリングされていない、または不正アクセスポイントの例外に特定された不正アクセスポイント

### アクセスポイント間のリンク

両方のワイヤレス配備マップでは、AP デバイスと他のワイヤレス アクセス ポイント間のコネクタ リンクは、パターン付きの線として表示されます。それぞれの線の色は、アクセス ポイント間のチャンネル競合のステータスを示します。線の長さとパターンは、アクセスポイント間の信号強度を示します。

リンク線の色
| チャンネル競合なし
| 中程度のチャンネル競合
| 重度のチャンネル競合
リンク線のパターン
| 強い信号強度
| 良好な信号強度
| 弱い信号強度

### 凡例を使用する

ワイヤレス配備マップを読むには、両方の マップ ページに表示される 凡例 を使用できます。

1. ワイヤレス範囲マップ または チャンネル競合マップ ページの上部で、凡例 をクリックします。
   ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ マップ ダイアログ ボックスが表示されます。
2. アクセスポイント アイコンとリンクの定義を確認します。

凡例の次へ を クリック して、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ マップの凡例の次のページを表示します。

戻る をクリックして、ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ マップの凡例 の前のページを表示します。

閉じる を クリック して凡例を終了します。

## 無線帯域ビューを選択する

マップ ページに表示される AP デバイスのビューを絞り込むには、マップに含める無線帯域 (2.4 GHz、5 GHz または両方) を選択できます。既定ビューは AP デバイス間のすべての接続を表示します。無線帯域ビューに含まれる AP デバイスは色つきの点で示され、前のセクションで説明したように、他のデバイスへのリンクを色つきの線で示します。マップ ビューに無線帯域を 1 つだけ含めるオプションを選択しても、その無線帯域を使用しないデバイスはマップから消えません。代わりにグレーの点として表示され、他のデバイスへの色付き線リンクは表示されなくなります。

### 2.4 GHz 無線帯域を表示する

2.4 GHz 帯域を使用する AP デバイスの接続のみをマップ表示に含めるには、マップの上で2.4 GHzを選択します。
マップ表示が更新され、2.4 GHz 帯域を使用するローカル AP デバイス間のリンクのみ表示されます。

2.4 GHz 帯域を使用する AP デバイスのみ青い点で表示されます。5 GHz 帯域を使用する AP デバイスは、グレーの点です。

### 5 GHz 無線帯域を表示する

5 GHz 帯域を使用する AP デバイスの接続のみマップ表示に含めるには、マップの上で 5 GHz を選択します。
マップ表示が更新されて、5 GHz 帯域を使用するローカル AP デバイス間のリンクのみ表示されます。

5 GHz 帯域を使用する AP デバイスのみ青い点で表示されます。2.4 GHz 帯域を使用する AP デバイスには、グレーの点があります。

### すべての無線帯域を表示する

マップ表示で 2.4 GHz または 5 GHz 帯域を使用する AP デバイスの接続を含めるには、マップの上で すべて を選択します。
マップ表示が更新されて、マップにローカル AP デバイス間のすべてのリンクが含まれます。

すべて を選択すると、マップ上のすべての AP デバイスが青い点で表示されます。

## SSID でマップをフィルタする

マップに含める SSID を選択して、マップ ページに表示される AP デバイスのビューを絞り込むこともできます。既定ビューはすべての AP デバイスを表示します。SSID を使用する AP デバイスは色つきの点で示され、前のセクションで説明したように、他の AP デバイスへのリンクを色つきの線で示します。マップ ビューに SSID を 1 つだけ含めるオプションを選択しても、他の AP デバイスはマップから消えません。代わりにグレーの点で示され、他の AP デバイスへの線リンクは表示されなくなります。

マップ ページに表示する SSID を選択するには、以下を実行します：

1. すべての SSID を表示する ドロップダウン リストから、SSID を 1 つ選択します。

マップ ページが更新され、選択した SSID を使用するデバイスのみ表示されます。

1. SSID をすべてマップに含めるには、すべての SSID を表示する を選択します。

## アクセスポイントを固定する

マップ ページのビューは動的に生成されるため、マップに表示されるデバイスは物理的な場所に基づいて移動し、マップ上の別のデバイスと重なることがあります。他のアクセスポイントとの接続や競合の可能性をマップ上で見やすくするために、AP デバイスをマップ上の特定の場所に固定することができます。

AP デバイスを固定した後は、AP デバイスと外部アクセス ポイント間のリンク線の長さは、デバイス間の信号強度を示しません。

この機能は両方の マップ ページ表示オプションで使用できますが、チャンネル競合マップ で特に有用です。マップ上で多数のデバイスや SSID が重複する可能性があるからです。

AP デバイスを固定するには、以下を実行します：

1. マップ ページの上にある 固定アクセスポイント チェック ボックスをオンにします。
   マップ上のすべてのアクセスポイントが、現在の場所に固定されます。
2. AP デバイスを選択して、マップ上の別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

各 AP デバイスを選択し、別の場所にドラッグします。

## アクセスポイントを移動する

マップ上に多数の AP デバイスが表示される場合、他の AP デバイスとの接続が見にくくなる可能性があります。AP デバイスの接続を見やすくするために、マウスを使って AP デバイスを選択し、マップ上の別の場所に手動で動かすことができます。固定アクセスポイント チェック ボックスが選択されている場合、AP デバイスをマップ上の別の場所に動かすと、新しい場所に固定されます。

マウスを AP デバイス上に動かすと、AP デバイスの色付きの点とテキストが大きくなり、AP デバイスの確認や選択が容易になります。

AP デバイスをマウスで選択し、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

AP デバイスをマウスでつかみ、マップ上の別の場所に移動します。

## アクセスポイントの情報と詳細を表示する

マップで AP デバイスを選択して AP デバイスをクリックすると、AP デバイスに関する情報が表示されます。以下の情報が表示されます：

- 現行ユーザー — 現在の接続中のユーザーの数
- 帯域幅使用率 — キロバイトで表した、AP デバイスで使用されている帯域幅の量
- IP — AP デバイスの IP アドレス
- SSID — AP デバイスの SSID
- 無線 1 — 無線 1 の設定
- 無線 2 — 無線 2 の設定
- モデル — AP デバイスのモデル番号
- シリアル番号 — AP デバイスのシリアル番号
- 位置 — AP デバイスの現在の位置

外部アクセス ポイント (小さい水色の点) を選択すると、アクセス ポイントに関する次のような詳細を表示できます:

- BSSID — 外部アクセス ポイントに割り当てられた BSSID 番号
- チャンネル — 外部アクセス ポイントが使用するワイヤレス チャンネル

選択した AP デバイスまたは外部アクセス ポイントに関する詳細情報を表示するには、以下の手順を実行します：

詳細の表示 をクリックします。
選択した AP デバイスまたはアクセスポイントの詳細ページ ビューが表示されます。

AP デバイスまたは外部アクセス ポイントの 詳細 ページには、選択したデバイスまたは外部アクセス ポイントに関する接続のみを含む小さなマップが表示されます。

また、情報 ダイアログ ボックスに表示されるすべての詳細、各無線帯域 (2.4 GHz と 5 GHz) の帯域幅使用量テーブル、エリア内のすべてのワイヤレス アクセスポイントの接続詳細テーブルも含まれます。

ペアリングされた AP デバイスの詳細ページ。

外部アクセス ポイント デバイスの詳細ページ。

選択した AP デバイスまたは外部アクセス ポイントとチャンネル競合するワイヤレス アクセス ポイントに限定して情報を表示するには、以下の手順を実行します：

競合デバイスのみ表示する チェック ボックスをオンにします。
情報ページが更新され、AP デバイスとチャンネル競合していないデバイスが消えます。

AP デバイス構成にチャンネル競合があり、その AP デバイスの構成を変更したい場合、このアクセスポイントを構成する をクリックして、選択した AP デバイスの ネットワーク > ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ ページに直接移動できます。

AP デバイスの構成方法の詳細については、次を参照してください：ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する。

この情報ページから別の AP デバイスの情報を表示するには、アクセスポイント ドロップダウン リストから、別の AP デバイスを選択します。

前の マップ ページに戻るには、ブレッドクラムで すべてのアクセスポイント をクリックします。

## エリアのデバイスをスキャンする

マップ ページの右上には、Firebox が、アクティブな AP デバイス、およびその他のローカル/外部アクセス ポイントまたはワイヤレス デバイスを見つけるために、エリアをスキャンしてから経過した時間を表示できます。各スキャンからの情報は、マップに 8 時間キャッシュされます。マップ ページに表示される場所データを更新するには、エリアを手動で再度スキャンする必要があります。

エリアを新たにスキャンするには、以下の手順を実行します：

マップ ページの右上で、再スキャン をクリックします。

Firebox がエリアをスキャンし、アクティブな AP デバイスと他のローカル ワイヤレス デバイスをすべて検出します。

#### 関連情報

ワイヤレス接続を監視する（ゲートウェイ ワイヤレス コントローラ）

ゲートウェイ ワイヤレス コントローラで AP デバイスを構成する

WatchGuard ワイヤレス ソリューション

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索