関連トピック

# Hyper-V 上でリソースを構成する

FireboxV または XTMv 仮想マシンで必要とされるパフォーマンスとスケーラビリティを達成するには、ライセンス取得済みのモデルに推奨されるリソースを設定することをお勧めします。

モデル別の FireboxV の推奨リソース：

FireboxV モデル | メモリ | 最大 vCPU 数
--- | --- | ---
スモール | 1024 MB | 2
中 | 2048 MB | 4
ラージ | 4096 MB | 8
エクストラ ラージ | 4096 MB | 16

モデル別の XTMv の推奨リソース：

XTMv モデル | メモリ | 推奨 vCPU 数
--- | --- | ---
スモール オフィス エディション | 1024 MB | 1
ミディアム オフィス エディション | 2048 MB | 2
ラージ オフィス エディション | 4096 MB | 3
データセンター エディション | 4096 MB | 8

また、Fireware 構成のインターフェイス 0 ～ 7 に対応する最大 8 台の追加ネットワーク アダプタを割り当てることができます。

## ネットワーク アダプタを追加する

Web Setup Wizard を実行して FireboxV または XTMv 仮想マシンを設定する前に、既定の外部および信頼済みのネットワーク インターフェイスに 2 台の仮想ネットワーク アダプタを追加しました。Fireware ネットワーク構成で他のネットワーク インターフェイスを設定する前に、仮想マシンにネットワーク アダプタを追加する必要があります。

FireboxV または XTMv 仮想マシンにアダプタを追加した後に、Fireware Web UI または Policy Manager でアダプタが編集可能になります。例えば、FireboxV デバイスに 2 台の仮想アダプタのみを追加する場合、そのデバイスに設定可能な 2 つのインターフェイスのみが Fireware Web UI に表示されます。

すべての FireboxV モデルは最大 10 のインターフェイスをサポートしますが、FireboxV 仮想マシンではレガシー ネットワーク アダプタを使用できないため、Hyper-V 環境では FireboxV インターフェイスの数は 8 に制限されます。

Hyper-V は、次の 2 種類の仮想ネットワーク アダプタをサポートしています。

- ネットワーク アダプタ（Hyper-V は最大 8 台までサポート）
- レガシー ネットワーク アダプタ（Hyper-V は最大 4 台までサポート）。FireboxV ではレガシー ネットワーク アダプタを使用できません。

FireboxV または XTMv 仮想マシン上で Fireware を設定するために、Eth0 と Eth1 の 2 台の仮想ネットワーク アダプタを追加しました。

別のネットワーク アダプタを追加するには、Hyper-V Manager で以下の手順を実行します：

1. 仮想マシン ウィンドウで、FireboxV または XTMv 仮想マシンを選択します。
2. 仮想マシンの状態が オフ でない場合は、仮想マシンを右クリックして、電源を切る を選択します。
3. 仮想マシンを右クリックして、設定 を選択します。
4. ハードウェア リストから、ハードウェアの追加 を選択します。
5. ネットワーク アダプタ を選択し、追加 をクリックします。
   レガシー ネットワーク アダプタ は選択しないでください。FireboxV と XTMv はレガシー ネットワーク アダプタをサポートしていません。
6. 仮想スイッチ ドロップダウン リストから、仮想ネットワーク アダプタを選択し、追加 をクリックします。適用 をクリックします。

別のネットワーク アダプタを追加するには、以上の手順を繰り返します。最大 8 のネットワーク アダプタを追加できます。

## 仮想プロセッサーを追加する

既定では、FireboxV または XTMv 仮想マシンは 1 つの仮想 CPU を割り当てられます。パフォーマンスを最適化するため、FireboxV がサポートする最大数の CPU を使用するように仮想マシンを設定します。これは、仮想マシンを起動していない状態で行う必要があります。この手順は Web Setup Wizard を開始する前後に行うことができます。

仮想プロセッサーを追加するには、Hyper-V Manager で以下の手順を実行します：

1. 仮想マシン ウィンドウで、FireboxV または XTMv 仮想マシンを選択します。
2. 仮想マシンの状態が オフ でない場合は、仮想マシンを右クリックして、電源を切る を選択します。
3. アクション リストから、設定 を選択します。
4. ハードウェア リストから、プロセッサー を選択します。
5. 仮想プロセッサーの数 テキスト ボックスに、割り当てるプロセッサーの数を入力するか、または選択します。
6. 適用 をクリックします。

FireboxV モデルのサポート数を超えるプロセッサーを追加すると、FireboxV は余剰のプロセッサーを使用しません。

## メモリ リソースを設定する

パフォーマンスを最適化するため、FireboxV または XTMv モデルに推奨されるメモリ リソースを使用するように仮想マシンを設定します。仮想マシンを作成するときに、メモリ リソースを設定します。

既存の仮想マシンにメモリ リソースを設定するには、以下の手順を実行します：

1. 仮想マシン ウィンドウで、FireboxV または XTMv 仮想マシンを選択します。
2. 仮想マシンの状態が オフ でない場合は、仮想マシンを右クリックして、電源を切る を選択します。
3. 仮想マシンを右クリックして、設定 を選択します。
4. ハードウェア リストから、メモリ を選択します。
5. 起動 RAM テキスト ボックスに、FireboxV または XTMv モデルに推奨されるメモリ サイズを入力します。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索