関連トピック

# ワイヤレス モデル上の FireCluster の詳細

Firebox T30-W、T50-W、XTM 25-W、26-W または 33-W ワイヤレス デバイス 2 つを、FireCluster として構成することができます。ワイヤレスが有効化される場合、アクティブ/パッシブ モードでのみ FireCluster を構成できます。

FireCluster は、Firebox T10-W ワイヤレスモデルをサポートしていません。

FireCluster として 2 つのワイヤレス Firebox を構成する際に、その構成は次の要件を満たす必要があります：

- Firebox が外部インターフェイスとしてワイヤレスを有効にした時、 FireCluster はサポートされません。
- 管理 IP アドレスの FireCluster インターフェイス が、ワイヤレス ネットワークにブリッジされたインターフェイス上にある場合、ワイヤレス接続をしようしてデバイスを管理できません。
- 外部ゲスト認証 ホットスポット タイプは、ワイヤレス FireCluster でサポートされていません。

管理 IP アドレスの FireCluster インターフェイスおよびプライマリ バックアップ クラスタ インターフェイスの詳細については、次を参照してください：開始する前に.

次で説明されている他のすべての FireCluster の要件および制限：FireCluster を構成する ワイヤレスデバイスにも適用されます。

#### 関連情報

ワイヤレス デバイス構成オプション

ホットスポットを構成する

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索