関連トピック

# ARP テーブル

Firebox の ARP テーブルを表示するには、以下の手順を実行します：

システム ステータス > ARP テーブル の順に選択します。

ARP テーブル ページには、Firebox からの ARP（アドレス解決プロトコル）要求に応答したデバイスが含まれます。

IP アドレス

ARP 要求に応答するコンピュータの IP アドレス。

ハードウェアの種類

接続するために IP アドレスが使用するイーサネット接続の種類。

フラグ

IP のハードウェア アドレスが解決した場合、そのアドレスは 有効 としてマークされます。解決しない場合、アドレスは 無効としてマークされます。

Firebox が ARP 要求に対する応答を待っている間、有効なハードウェア アドレスを一時的に 無効 と示す場合があります。

ハードウェア アドレス

IP アドレスと関連付けられたネットワーク インターフェイス カードの MAC アドレス。

デバイス

その IP アドレスに対するハードウェア アドレスが見つかった Firebox 上のインターフェイス。インターフェイスの Linux カーネル名は丸カッコに囲まれて表示されます。

システム ステータス ページの詳細については、次を参照してください：Fireware Web UI で Firebox を監視する。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索