関連トピック

# リンク リンク ファイアウォール

リンク ファイアウォールを有効にすると、WatchGuard IPSec Mobile VPN クライアントは他のホストから自分のコンピュータに送信されたすべてのパケットをドロップします。ユーザーのコンピュータから送信されたパケットに応答してコンピュータに送信されたパケットだけが許可されます。たとえば、トンネルを経由してコンピュータから HTTP サーバーに要求を送信した場合、HTTP サーバーからの応答トラフィックが許可されます。ホストがトンネルを経由して HTTP 要求をコンピュータに送信しようとすると、拒否されます。

Windows の Mobile VPN クライアントでリンク ファイアウォールを有効にするには、以下の手順を実行します：

1. WatchGuard Mobile VPN Monitor で、構成 > プロファイル の順に選択します。
2. リンク ファイアウォールを有効にするプロファイルを選択し、編集 を選択します。
3. 左ウィンドウから、リンク ファイアウォール を選択します。

1. ステートフル検査 ドロップダウン リストから、接続時 または 常に を選択します。

接続時 を選択すると、このプロファイルで VPN トンネルがアクティブである場合だけ、リンク ファイアウォールが動作します。

常に を選択した場合、VPN トンネルがアクティブであるかどうかにかかわらず、VPN クライアントを開始するとリンク ファイアウォールは常にアクティブになります。

1. OK をクリックします。

フィードバックの送信 • サポートのリクエスト • 全製品ドキュメント • 技術検索